Caratteristiche

Gli spettrofotometri e i fluorimetri NanoDrop Ultra sono dotati di un sistema di ritenzione dei campioni in microvolumi. I modelli NanoDrop Ultrac e NanoDrop Ultrac FL sono inoltre dotati di un portacuvette per l’analisi di campioni diluiti utilizzando cuvette UV-visibile standard. I modelli NanoDrop Ultra FL e NanoDrop Ultrac FL sono in grado di eseguire misurazioni sia dell’assorbanza sia della fluorescenza di microvolumi, grazie alla presenza di diodi a emissione di luce a stato solido (Light Emitting Diode, [LED]) rossi e blu, orientati a 90° rispetto al rivelatore.