Risultati riportati

Schermata di misurazione di Oligo DNA Pro e Oligo RNA Pro (controllo locale)

Per ciascun campione misurato, le applicazioni Oligo DNA Pro e Oligo RNA Pro mostreranno lo spettro di assorbanza UV e una sintesi dei risultati. Ecco un esempio della schermata di misurazione del software di controllo locale NanoDrop Ultra:

1Oligo misurato: TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT

Nota Le misurazioni dell’assorbanza microvolumetrica sono normalizzate con un equivalente della lunghezza del percorso di 10,0 mm.

Schermata di misurazione di Oligo DNA Pro e Oligo RNA Pro (PC Control)

Per ciascun campione misurato, questa applicazione mostra lo spettro di assorbanza e una sintesi dei risultati. TIl layout della schermata di misurazione del software PC Control differisce leggermente dal controllo locale. Vedere Opzioni di visualizzazione delle schermate di misurazione per un esempio.

Valori riportati

La schermata iniziale che appare dopo ogni misurazione (vedere l’immagine precedente) mostra una sintesi dei valori riportati. Per visualizzare tutti i valori riportati, premere e tenere premuta la riga del campione. Ecco un esempio:

• # (numero del campione)

• data (data e ora in cui è stata effettuata la misurazione del campione)

• nome del campione

• concentrazione di acido nucleico

• A260/A280

• A260/A230

• A260

• A280

• R2 (260 nm)

• fattore

• correzione della linea di base

• sequenza dell’oligonucleotide

• posizione

• lunghezza del percorso utilizzata

• lunghezza d’onda monitorata

Nota I cinque nucleotidi che compongono il DNA e l’RNA presentano una grande variabilità nei rapporti A260/A280. Vedere Rapporti di purezza oligo per ulteriori informazioni.

Argomenti correlati

• Operazioni di base dello strumento

• Calcoli Oligo