Impostazioni

La schermata delle impostazioni di Custom Factor Pro compare dopo aver selezionato l’applicazione dalla scheda Acclaro Pro nella schermata iniziale. Per visualizzare le impostazioni di Custom Factor Pro, dalla schermata di misurazione di Custom Factor Pro selezionare .

Impostazione | Opzioni disponibili | Descrizione
--- | --- | ---
Denominazione automatica | Attivata o disattivata | Se attivata, a ciascun campione viene assegnato un nome di base predefinito (“campione”), seguito dal numero del campione nella sequenza. Ad esempio, il primo campione viene denominato “Campione 1” seguito da “Campione 2”, ecc.; è possibile modificare il nome di base predefinito e sovrascrivervi qualsiasi nome di campione.
Custom Factor | Inserire un valore intero compreso tra 15 ng-cm/µL e 150 ng-cm/µL | Costante utilizzata per calcolare la concentrazione di acido nucleico nell’equazione della legge di Beer modificata. In base al coefficiente di estinzione e alla lunghezza del percorso: f = 1/(e260 * b) dove: f= fattore e = coefficiente di estinzione molare a 260 nm in ng-cm/µL b = lunghezza del percorso del campione in cm (1 cm per gli acidi nucleici misurati con gli strumenti NanoDrop Ultra)
Correzione della linea di base | Attivata o disattivata Inserire la lunghezza d’onda di correzione della linea di base in nm o utilizzare il valore predefinito (340 nm) | Correzione facoltativa della linea di base definita dall’utente. Può essere utilizzata per correggere eventuali scostamenti causati da particelle di dispersione della luce sottraendo l’assorbanza misurata alla lunghezza d’onda di correzione della linea di base specificata dai valori di assorbanza a tutte le lunghezze d’onda nello spettro del campione. Di conseguenza, l’assorbanza dello spettro del campione è pari a zero alla lunghezza d’onda della linea di base specificata.