Risultati riportati da Protein A205

Schermata di misurazione di Protein A205 (controllo locale)

Per ciascun campione misurato, questa applicazione mostra lo spettro di assorbanza e una sintesi dei risultati. Di seguito viene mostrato un esempio della schermata di misurazione del software di controllo locale di NanoDrop Ultra:

Nota Le misurazioni dell’assorbanza microvolumetrica e le misurazioni effettuate con cuvette non standard sono normalizzate a un equivalente della lunghezza del percorso di 10,0 mm.

Schermata di misurazione di Protein A205 (PC Control)

Per ciascun campione misurato, questa applicazione mostra lo spettro di assorbanza e una sintesi dei risultati. Il layout della schermata di misurazione del software PC Control differisce leggermente dal controllo locale. Vedere Opzioni di visualizzazione delle schermate di misurazione per un esempio.

Valori riportati da Protein A205

La schermata iniziale che appare dopo ogni misurazione (vedere l’immagine precedente) mostra una sintesi dei valori riportati. Per visualizzare tutti i valori riportati, premere e tenere premuta la riga del campione. Ecco un esempio:

• # (numero del campione)

• data (data e ora in cui è stata effettuata la misurazione del campione)

• nome del campione

• concentrazione proteica

• A205

• A280

• metodo

• correzione della linea di base

• posizione

• lunghezza d’onda monitorata

• coefficiente di estinzione di massa (soluzione all’1%)

• lunghezza del percorso utilizzata

• agitatore

• riscaldatore

• temperatura misurata

• temperatura target

Argomenti correlati

• Operazioni di base dello strumento

• Calcoli in Protein A205