Portacuvette

NanoDrop Ultrac e NanoDrop Ultrac FL includono un portacuvette per la misurazione di campioni diluiti, saggi colorimetrici, colture di cellule e studi cinetici. Il sistema con cuvette presenta le seguenti caratteristiche:

• Limiti di rilevamento inferiori estesi

• Opzione riscaldatore a 37 °C per campioni e analisi sensibili alla temperatura

• Opzione di micro-agitazione per garantire l’omogeneità del campione e supportare gli studi cinetici

Per i dettagli, vedere Misurare un campione utilizzando una cuvetta.