タンパク質編集

[タンパク質編集]を使用して、タンパク質A280設定および [Proteins & Labels Setup（タンパク質とラベル）]設定.の利用可能なタンパク質サンプルタイプのリストにカスタムタンパク質を追加します。

Protein Edito（タンパク質編集）にアクセスする方法：

• ソフトウェアのホーム画面から、[Settings（設定）] > [Protein Editor （タンパク質編集）]を選択します。

これらの操作は [Protein Editor（タンパク質編集）]から行うことができます。

カスタムタンパク質の追加

1. [Protein Editor（タンパク質編集）]で を選択すると、[Add Protein（タンパク質を追加）]ボックスが表示されます。

2. 新しいタンパク質の一意の名前を入力します（ローカルコントロール画面でフィールドをタップし、キーボードを表示してから、[Done（完了）]キーで閉じます）。

3. 新しいタンパク質の説明を入力します。

4. 適切なラジオボタンを選択して、カスタムタンパク質のモル吸光係数または質量吸光係数のどちらを入力するかを指定します。

–質量吸光係数が選択された場合は、10mg/mL（ee1%）タンパク質溶液の質量吸光係数（L/gm-cm 単位）を入力します。

–モル吸光係数を選択する場合

–モル吸光係数 (e) 、M-1cm-1 単位) を 1000 で割った値を入力します (すなわち、e/1000)。たとえば、210,000 M-1cm-1のモル吸光係数を持つタンパク質の場合、210を入力します。

–分子量（MW）をkDa（キロダルトン）単位で入力します。

5. [Save（保存）]を選択して [Add Protein（タンパク質を追加）]ボックスを閉じます。

新しいカスタムタンパク質はタンパク質A280設定、タンパク質とラベル設定、およびタンパク質A280 Pro設定のサンプルタイプリストに表示されます

カスタムタンパク質の編集

1. [Protein Editor（タンパク質編集）] で、編集したいタンパク質タイプの行を選択します。

2. を選択して [Protein Editor（タンパク質編集）]ボックスを表示します。

3. 入力内容または設定を編集します。

4. [Save（保存）]を選択します。

カスタムタンパク質の削除

1. タンパク質編集で、削除したい1つ以上のカスタムタンパク質を、各タンパク質の左側にあるチェックボックスを使用して選択します。

2. を選択します。

3. [Yes（はい）]を選択してカスタムタンパク質の削除を確定します。

注意 カスタムタンパク質を削除すると、当該タンパク質および関連情報はソフトウェアから完全に消去されます。