接続

これらのオプションが選択可能です。

Wi-Fi | このタブでは、装置の Wi-Fi 接続を有効にし、設定できます。NanoDrop Ultra Wi-Fi and Bluetooth Dongleを装置に接続していない場合、この機能は使用できません。
Bluetooth | このタブでは、装置の Bluetooth接続を有効にし、設定できます。NanoDrop Ultra Wi-Fi and Bluetooth Dongleを装置に接続していない場合、この機能は使用できません。
クラウド | このタブでは、Thermo Fisher Connect Platform に接続できます。これにより、Thermo Fisher Cloud Connect、Google Drive、Microsoft OneDrive へのデータを直接エクスポートできます。一部のクラウドプラットフォームは、特定の地域でのみ利用可能です。

Wi-Fi

このタブでは、装置のWi-Fi接続を有効にし、設定できます。NanoDrop Ultra Wi-Fi and Bluetooth Dongleを装置に接続していない場合、この機能は使用できません。

装置でのWi-Fiネットワークの設定

1. 装置のホーム画面から、 [(Settings（設定）]を選択します。).

2. [Connectivity（接続）]を選択し、上部の Wi-Fi タブを選択します。

3. スライド式のトグルを使用してWi-Fi接続を有効にします（トグルが青になりチェックマークが表示され、ソフトウェアが利用可能なWi-Fiネットワークを自動的に検索します）。

Wi-Fiネットワークが検出されない場合、数秒後に「近くにWi-Fiネットワークが見つかりませんでした」と表示されます。

4. NanoDrop Ultra装置は、利用可能なネットワークのリストを継続的に更新します。

5. Wi-Fi のネットワーク名が表示されたリストに現れます。

6. 接続したいWi-Fiネットワークを、Available Network（利用可能なネットワーク）リストからタップして選択します。

7. パスワード保護されたWi-Fiネットワークの場合、パスワード入力を求めるウィンドウが表示されます。パスワードを入力し、OKを選択します。

8. ペアリングが成功すると、名前の横に緑のチェックマークが表示されます。

9. Wi-Fiが有効かつ接続されている場合、画面上部にWi-Fiアイコンが表示されます。

10. [Back（戻る）]を選択して、[Settings（設定）]画面に戻ります。

Wi-Fiネットワークの切断

接続中のWi-Fiネットワークから切断するには、[Disconnect （切断）]アイコン を選択し、次に [Forget（削除）]を選択して確認します。

Bluetooth

このタブでは、装置のBluetooth接続を有効にし、設定することができます。NanoDrop Ultra Wi-Fi and Bluetooth Dongleを装置に挿入していない場合、この機能は使用できません。

注意 使用するデバイスに「Wireless」という表記だけでなく、「Bluetooth」というラベルがあることを確認してください。Bluetoothデバイスはすべてワイヤレスですが、逆にワイヤレスデバイスが必ずBluetoothに対応しているわけではありません。

装置でのBluetooth接続の設定

1. 装置のホーム画面から、 [(Settings（設定）]を選択します。).

2. [Connectivity（接続）]を選択し、画面上部のBluetoothタブを選択します。

3. スライドトグルを使用してBluetooth接続を有効にします（トグルが青くなりチェックマークが表示され、ソフトウェアが利用可能なBluetooth入力デバイスを自動的に検索します）。

Bluetoothデバイスが見つからない場合は、数秒後に「近くにBluetoothデバイスが見つかりませんでした」というメッセージが表示されます。

4. Bluetoothデバイスを追加するには、製造元の手順に従ってデバイスをペアリングしてください（たとえば、ボタンを長押しする必要がある場合があります）。NanoDrop Ultra装置は、利用可能なネットワークのリストを継続的に更新します。

5. 装置名が表示リストに現れます。

6. 装置とペアリングするには、Available Devices（利用可能な装置）リストからその名前をタップします。

7. Bluetoothが有効かつ接続されている場合、画面上部にBluetoothアイコンが表示されます。

8. 別の Bluetooth デバイスを追加するには、上記の手順を繰り返すか、[戻る ]を選択して [Settings（設定）]画面に戻ります。

注意 Bluetooth デバイスがペアリングされない場合は、デバイスを再起動し、その後で上記の手順を繰り返して装置とペアリングしてください（Bluetooth を一度オフにしてから再度オンにすることもお試しください）。デバイスをペアリングすると、装置の再起動後もペアリングが維持されます。

Bluetoothデバイスの選択解除

接続中のWi-Fiネットワークから切断するには、[Disconnect （切断）]アイコン を選択し、次に [Forget（削除）]を選択して確認します。

注意 • 入力用の Bluetooth デバイスが選択されていない場合、入力はタッチスクリーンキーボードのみとなります。 • デバイスを再度選択するには、上記の手順を実行し、デバイスの [入力に使用]チェックボックスをオンにします。

クラウド

このタブを使用すると、Thermo Fisher Connect Platformに接続できます。これにより、Thermo Fisher Connect、Google Drive、またはMicrosoft OneDriveへのデータを直接エクスポートすることが可能になります。

Thermo Fisher Scientific Cloud Connectアカウントの作成

クラウドの初期設定時には、装置をThermo Fisher Cloud Connect Platformに接続する必要があります。このプロセスでは、Thermo Fisherアカウントの使用が必要であり、初回のみセットアップを行う必要があります。

1. パソコンのブラウザで、 www.thermofisher.com/cloud（中国以外の場合）または www.thermofiher.cn/cloud（中国在住の場合）にアクセスします。

2. [Sign in（サインイン）]を選択すると、ドロップダウンメニューが表示されます。

3. すでにThermo Fisherアカウントをお持ちの場合は [Sign in（サインイン）]を、まだお持ちでない場合は [Create Account（アカウントを作成）]を選択し、表示される手順に従って無料アカウントを作成します。

Thermo Fisher Cloud Connect PIN の作成

1. 使用中のブラウザでThermo Fisherアカウントにサインインした後、[My Account（マイアカウント）]を選択します。

2. [Connect: Lab, Data, Apps（ラボ、データ、アプリを接続）]を選択します。

3. 左側のパネルにあるアイコンをクリックして [Instrument（装置）] を
選択します。その後 [Connected Instruments（接続した装置）]を選択します。

4. [Instrument Connect （装置接続）]ページの右上にある [PIN番号の変更]を選択します。

5. 任意のPIN番号を入力し、後で必要になるためこの情報を保存します。

Thermo Fisher Cloudアカウントへの接続

1. 装置のホーム画面から [Settings（設定）]を選択します。

2. [Connectivity（接続）]を選択し、画面上部の [Cloud（クラウド）]タブを選択します。

3. 適切な地域（その他または中国）が選択されていることを確認します。

注意 地域として中国を選択している場合、国の制限によりGoogle Driveへのエクスポートはできません。

4. インターネットに接続されたパソコンでwww.thermofisher.com/cloud にアクセスします。

5. インターネットに接続されたパソコンで https://apps.thermofisher.com/ にアクセスします。

6. 使用中のウェブブラウザでThermo Fisherアカウントにサインインします。

7. [Connect: Lab, Data, Apps（ラボ、データ、アプリを接続）:]を選択します。

8. 左側のパネルにある アイコンをクリックして [Instrument（装置）] を選択します。その後 [Connected Instruments（接続した装置）]を選択します。

9. [Link instrument（装置をリンク）]を選択し、装置に表示されたリンクコードを入力します。

10. [Link instrument（装置をリンク）]を選択します。

11. 接続されたThermo Fisherアカウントが、[Settings（設定）]> [Connectivity（接続）]> クラウドタブに表示されます。

12. を使用すると、Thermo Fisher Scientific アカウントに関連付けられているクラウドアカウントが表示されます。

13. Thermo Fisher Cloud Connect PINの入力が求められたら、PIN を入力し、OKを選択します。

14. [Connect Account（アカウントを接続）]を選択し、ステップ 5～10に従って別のThermo Fisher Cloud Connectアカウントを追加します。

Google Drive または Microsoft OneDrive アカウントを接続する

まず Thermo Fisher Connect プラットフォームへの接続を確立し、その後に他のクラウドプラットフォームへ接続してください。詳細は上記のセクションを参照してください。

1. Thermo Fisher Connect のホームページで、画面左上の 設定 を選択して設定 を開きます。

2. Instruments のドロップダウンを開き、Connected Instruments を選択します。

3. 接続済みの NanoDrop Ultra の下にある Instrument Settings ボタンを選択し、Storage Settings を選択します。

4. Add account を選択します。

5. 接続したいクラウドプラットフォームの下にある Add account を選択します。

6. thermofisher.com にクラウドドライブへのアクセスを許可します。

• Google Drive 接続では、See, edit, create, and delete all of your Google Drive files がチェックされていることを確認してください。チェックされていない場合、ファイルはドライブに保存されません。

7. 機器設定内の Cloud タブで 下向き矢印 を選択し、続けて PIN を選択して、新しく追加したクラウドドライブを表示します。新しく追加したクラウドドライブは アクティブ として表示され、エクスポート オプションとして利用できるようになります。

注意 セキュリティ対策として、接続された Google Drive または Microsoft OneDrive アカウントへのアクセスは 90 日後に期限切れ になります。その場合、ユーザーはこれらの手順を再度実行してアカウントを再設定する必要があります。

Thermo Fisher Cloudアカウントの接続を解除

1. お使いのブラウザでサーモフィッシャーアカウントにサインイン後、[My Account（マイアカウント）] を選択します。

2. [Connect: Lab, Data, Apps（接続：ラボ、データ、アプリ）] を選択して、Thermo Fisher Connectのホームページに移動します。

3. 画面左上に表示されている を選択して、設定を開きます。

4. [Instruments（装置）]ドロップダウンを開いて、[Connected Instruments（接続した機器）]を選択します。

5. [Instruments（装置）]ダッシュボードの [Connected Instruments（接続した機器）] プロファイルの右下にあるを選択します。

6. [Disconnect（接続解除）]を選択して、[Confirm（確認）]を選択すると、接続した機器の [Cloud（クラウド）] タブから プロファイルが消えます。