オンデマンドテクニカルサポート

dsDNAおよびタンパク質A280アプリケーションでは、NanoDrop Ultraソフトウェアが、測定結果に影響を与える可能性のある不純物の存在や他の異常について、すべてのサンプル測定を監視します。監視する特性の例を次に示します。

• サンプル測定結果に影響する可能性のある化合物の存在を示す、吸光度比（「純度比」とも呼ばれます）。詳細については、「純度比とは」を参照してください。

• 気泡チェック：サンプルまたはブランク中の気泡やその他の反射性物質を検出します。

技術情報が利用可能である場合、Information（情報）アイコン は、測定結果の左側に表示されます。アラートアイコンとバナーも画面上部に表示されます。

アイコンをタップして情報を確認します。

以下は核酸分析の結果例です。2つの測定された純度比が予想値を上回るか下回り、サンプルには測定結果に影響を与える可能性のある十分な量の気泡が含まれています。

詳細については情報ボタンをタップします。気泡エラーに関する情報を以下に示します。

[Learn More（詳細）]をタップして次のレベルの情報を表示します。