設定

dsDNA、ssDNA、またはRNA セットアップ画面は、ホーム画面の[核酸]タブから各アプリケーションを選択した後に表示されます。dsDNA、ssDNA、またはRNA設定を表示するには、dsDNA、ssDNA、またはRNA測定画面から、各セットアップアイコン を選択します。

設定 | 利用可能なオプション | 説明
--- | --- | ---
自動ネーミング | オンまたはオフ | 有効化すると、各サンプルにはデフォルトのベース名「sample」が付与され、その後にシーケンス内のサンプル番号が続きます。たとえば、最初のサンプルは「Sample 1」、続いて「Sample 2」などと名付けられます。デフォルトのベース名を編集したり、任意のサンプル名を上書きしたりすることができます。
ベースライン補正 | オンまたはオフ ベースライン補正波長をnm単位で入力するか、デフォルト値（340 nm）を使用します。 | ユーザー定義のベースライン補正（オプション）。有効にすると、ソフトウェアは指定されたベースライン補正波長で測定された吸光度をサンプルスペクトルの全波長の吸光度値から差し引くことにより、光散乱粒子によるオフセットを補正します。その結果、サンプルスペクトルは指定されたベースライン補正波長で吸光度がゼロとなります。
RNA不純物検出 | オンまたはオフ ドロップダウンメニューを使用して、 哺乳類、植物）、または細菌の間で選択します。 | 有効にすると、RNA不純物検出/DNA不純物検出は、dsDNA中のRNA不純物の量またはRNA中のdsDNAの量を予測するための数学的モデルを適用します。これらのモデルは核酸の由来に特異的です。数学的モデルがない由来の核酸を測定する場合は、この機能をオフのままにしてください。
qPCRの設定 | オンまたはオフ ドロップダウンメニューから、利用可能なqPCRキットのいずれかを選択します。 | 有効にすると、ソフトウェアは、設定時に選択したqPCRキットおよびサンプル濃度に基づき、qPCR反応に必要なサンプル量を自動的に算出します。