有害物質

標準的な分光法の多くは、溶剤の使用に基づいています。その他には、気体状態での腐食性サンプルまたは加圧サンプルが関係します。

揮発性溶剤および引火性サンプル

|  | 注意事項 怪我に注意してください。装置の近くに溶剤または可燃性サンプルを放置しないでください。作業スペースは必ず適切に換気するようにしてください。

使用可能な溶剤

ライフサイエンスの実験室で一般的に使用される溶剤のほとんどは、すべてのNanoDrop分光光度計および蛍光計の光ファイバー台座で使用可能です。しかし、NanoDropの台座での測定の場合、沸点の低いいくつかの溶剤は、微量測定に対して不適当な場合があります。沸点の低い溶剤を測定する場合は、キュベットを用いてサンプルを測定してください。

次の溶剤は、すべてのNanoDrop装置の台座で使用できます。

注意 台座以外の装置表面にこれらの溶剤をこぼすと、装置に損傷を与える場合があります。

•メタノール | •エタノール | •n-プロパノール
•イソプロパノール | •ブタノール | •アセトン
•エーテル | •クロロホルム | •四塩化炭素
•DMSO | •DMF | •アセトニトリル
•THF | •トルエン | •ブタンヘキサン
•ベンゼン | •水酸化ナトリウム | •次亜塩素酸ナトリウム（漂白剤）
•希塩酸 | •希硝酸 | •希酢酸

測定が終了したら、腐食性のある液体はすべて、台座から速やかにふき取ってください。また、溶剤が台座に残留しないよう、最後にdiH2Oサンプルを測定して終了することを推奨します。

NanoDropの台座周囲のダイヤフラムは装置に固定されています。ダイヤフラムを外したり、シールを破損したりしないでください。ダイヤフラムの接着シールに影響を及ぼす場合があるので、ダイヤフラムを塩酸、アルコール、漂白剤、アセトン、あるいはその他の溶剤に長時間にわたって曝さないでください。シールがはがれた場合は、弊社までご連絡ください。

注意 フッ化物イオンは石英光ファイバーケーブルを腐食するため、フッ化水素酸（HF）類は使用することはできません。

生物災害または放射性物質および病原菌

人間およびその他の動物の組織、体液、病原体、および血液などの生物サンプルは、感染症の感染の可能性があります。適切な保護具を着用してください。感染の可能性のある物質を取り扱う人は、取り扱い前に適切な法規制または組織の要件に従って訓練を受けてください。感染の可能性のある物質を取り扱うための各組織におけるバイオセーフティプログラムのプロトコルに従ってください。

生物災害、放射性物質、病原菌、またはその他の物質によって従業員に健康上または傷害の危険が及ぶような物質または条件によって汚染された場合は、装置、アクセサリ、部品、その他の付属品を処分できない、または弊社またはほかのアクセサリメーカーに返品できない場合があります。汚染除去の要件についてご質問がある場合は、当社までご連絡ください。