カスタムメソッドの管理

カスタムメソッドアプリケーションを使用して、NanoDrop UltraローカルまたはPC制御ソフトウェアで作成されたユーザー定義のメソッドを実行します。カスタムメソッドは、スタンダードのあるものとないものを作成できます。

カスタムメソッドの作成

ユーザー定義設定を使用して、サンプル測定に使用されるメソッドを作成します。

1. ホーム画面から、[More Apps（その他のアプリ）]タブを選択し、次に [Custom Methods（カスタムメソッド）]を選択します。

2. を選択し、以下のいずれかを選択します。

–数式（メソッドにスタンダードがない場合）

–標準曲線（メソッドにスタンダードがある場合）

3. [Create Formula Method（数式メソッドの作成）]ウィンドウで、メソッド名を入力します。

4. 必要に応じて、メソッドの詳細な説明を入力します。

5. メソッド結果の計算と報告方法を指定します。

–メソッドにスタンダードがない場合は、[Inputs（入力）]タブ内で分析物の係数または吸光係数を指定します（吸光度測定値のみを報告する場合は「1」を入力）。

–メソッドにスタンダードがある場合は、[スタンダード]タブ内で各スタンダードの名前と濃度を入力し、曲線フィットタイプを選択します。

または、標準曲線を読み込みます。

6. 必要に応じて、残りのカスタム設定を入力または選択します。

7. [Save（保存）]を選択します。

注意 メソッド内のエラーは、メソッド編集画面の下部にオレンジ色のテキストで表示されます。メソッドを保存する前に、エラーに対処する必要があります。

カスタムメソッドの表示または編集

1. [Custom Methods（カスタムメソッド）]画面から、編集したいメソッドの横にあるを選択します。

2. [Edit（編集）]を選択します。

3. 必要に応じてメソッド設定を表示および調整します。

4. [Save（保存）]を選択します。

カスタムメソッドのコピー

既存のメソッドに似たカスタムメソッドを作成するには、既存メソッドを開き、必要な変更を加えた後、[Save As（名前を付けて保存）]を選択し、新しい名前を入力します。

カスタムメソッドのコピー

1. [Custom Methods（カスタムメソッド）画面から、コピーしたいメソッドの横にある] を選択します。

2. [Edit（編集）]を選択します。

3. 必要に応じてメソッド設定を表示および調整します。

4. 新しいメソッド名および説明を入力します。

5. [Save As（名前を付けて保存）]を選択します。

6. メソッドの新しい名前を入力し、[Save（保存）]をクリックします。

カスタムメソッドのエクスポート

メソッドをエクスポートして、別のNanoDrop Ultra装置またはNanoDrop Ultra PC制御ソフトウェアを実行している別のコンピューターで測定を実行し、結果を保存します。

1. [Custom Methods（カスタムメソッド）]画面から、目的のカスタムメソッドの横にある を選択します。

2. メソッドが有効な場合は [Export（エクスポート）]を選択します。修正後にメソッドをエクスポートできます。

3. ドロップダウンメニューから利用可能なエクスポート先を選択し、[Export（エクスポート）]を選択します（メソッドは専用フォーマットでメソッドファイル（*.method ファイル拡張子）としてエクスポートされます）。

メソッドを別のNanoDrop Ultra装置またはNanoDrop Ultra PC制御ソフトウェアに転送するには、メソッドファイルをUSBメモリデバイスにコピーし、その後メソッドを読み込みます（詳細については「カスタムメソッドのインポート」を参照）。

カスタムメソッドのインポート

メソッド設定を編集するために、NanoDrop Ultraソフトウェアを実行しているコンピューターにカスタムメソッドをインポートします。

1. [Custom Methods（カスタムメソッド）]画面から、[Import（インポート）]を選択します。

2. 「.method」ファイルを探して選択します。

3. [Import（インポート）]を選択します（インポートされたメソッドは、Select Method（メソッド選択）リストの末尾に追加されます）。

注意 NanoDrop ウェブサイトからダウンロードしたカスタムメソッドは.zipファイル拡張子を持ち、ソフトウェアがカスタムメソッドとして認識する前に、サードパーティのファイル解凍プログラムを使用して展開する必要があります。

カスタムメソッドの削除

1. [Custom Methods（カスタムメソッド）]画面から、目的のカスタムメソッドの横にある を選択します。

2. [Delete（削除）]を選択します。

3. 確認メッセージの後、[Yes（はい）]を選択します。

標準曲線の読み込み

1. [Custom Methods（カスタムメソッド）]画面から、[Load Standard（スタンダードの読み込み）]を選択します。

2. 以前に実行した希望する標準曲線を選択し、[Load（読み込み）]を選択します。

標準曲線が読み込まれた状態で測定画面が開きます。ブランクを測定してから、サンプルの測定を開始できます。