형광 LED

NanoDrop Ultra FL 및 NanoDrop Ultrac FL은 형광 측정을 위한 적색 LED 1개와 청색 LED 1개가 탑재되어 향상되었습니다. 이 추가 기능을 통해 사용자는 형광 분석을 수행할 수 있으며, 기기의 분광 광도계 기능에 다른 차원을 제공합니다. 적색 및 청색 LED는 여기 광원으로 작용하여 이러한 특정 파장에 반응하는 샘플에서 형광 방출을 검출할 수 있게 합니다. 형광 시스템의 특징은 다음과 같습니다.운영 소프트웨어는 방출 파장에서 분광기 검출기가 과도한 빛으로 포화되는 것을 방지하기 위해 LED 광원의 점등 시간을 자동으로 제한합니다.

•고특이성 – 특정 표적 분자에 결합하거나 상호작용하는 형광 염료를 사용하여 흡광도 기반 정량보다 더 큰 특이성을 제공합니다. 이러한 염료는 여기 시
특징적인 파장의 빛을 방출하기 때문에 복잡하거나 정제되지 않은 검체에서도 검출이 가능합니다

•샘플 준비 계산기 – 통합 시약 계산기가 선택된 NanoDrop Ultra 형광 어세이에 필요한 염료 및 완충용액의 양을 결정.

•NanoDrop Ultra 형광 어세이 키트 – 내장 소프트웨어 애플리케이션과 함께 사용하는 dsDNA 및 RNA 검출용 형광 어세이.