분광광도계에 대해

알림 증발을 최소화하기 위해 공기 배출구 및 배기 팬에서 멀리 떨어진 곳에 기기를 위치시키십시오.

Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra 기기 시리즈는 다양한 분석 물질의 마이크로 부피 분석을 위해 개발된 소형, 독립형 UV-가시광선 분광 광도계 및 형광 측정기로 구성되어 있습니다. 혁신적인 샘플 보존 시스템은 희석 없이 고농도 샘플의 측정을 가능하게 합니다.

NanoDrop Ultra 시스템은 사전 설치된 소프트웨어와 터치스크린 디스플레이가 함께 제공됩니다. NanoDrop Ultra PC 제어 소프트웨어는 로컬 PC에 설치하여 기기를 제어하고 데이터를 볼 수 있습니다. 기기는 USB 케이블을 통해 선택적 프린터에 연결하거나, 제공된 NanoDrop Ultra Wi-Fi 및 Bluetooth 동글을 사용하여 이더넷 연결 또는 무선 네트워크를 통해 원격 프린터에 연결할 수 있습니다.

알림 NanoDrop Ultra 기기를 작동하기 전에, 안전 및 작동 주의사항을 읽고 기기 사용 시 권장 사항을 따르십시오.