단백질 편집기

맞춤형 단백질을 A280 단백질 설정 및 단백질 및 라벨 설정의 사용 가능한 샘플 유형 목록에 추가하려면 단백질 편집기를 사용하십시오.

단백질 편집기에 액세스하는 방법:

•홈 화면에서 Settings(설정) > Protein Editor(단백질 편집기) 를 선택하십시오.

단백질 편집기에서 사용 가능한 작업:

맞춤형 단백질 추가

1.Protein Editor(단백질 편집기)에서, 을 선택하여 Add Protein(단백질 추가) 박스를 표시합니다.

2.새 단백질에 고유한 이름을 입력하십시오(로컬 제어 소프트웨어 사용 시 필드를 탭하면 키보드가 표시되며, Done(완료) 키를 탭하여 키보드를 닫을 수 있습니다).

3.새로운 단백질에 대한 Description(설명)을 입력합니다.

4.맞춤형 단백질에 대해 몰 소광 계수를 입력할지 또는 질량 소광 계수를 입력할지 적절한 라디오 버튼을 선택하여 지정하십시오.

–질량 소광 계수를 선택한 경우, 10 mg/mL (1%) 단백질 용액에 대한 질량 소광 계수(e1%)를 L/gm-cm 단위로 입력하십시오.

–몰 소광 계수를 선택한 경우,

–몰 소광 계수(e)를 M-1cm-1 로 입력하되 1000으로 나눈 값으로 입력하십시오(즉, e/1000). 예를 들어, 몰 소광 계수가 210,000 M-1cm-1인 단백질의 경우 210을 입력하십시오.

–분자량(MW)은 킬로달톤(kDa) 단위로 입력하십시오.

5.Save(저장)를 선택하여 Add Protein(단백질 추가) 박스를 닫습니다.

새로운 맞춤형 단백질은 A280 단백질 설정, 단백질 및 라벨 설정, A280 단백질 Pro 설정의 샘플 유형 목록에 나타납니다.)

맞춤형 단백질 편집

1.Protein Editor(단백질 편집기)에서, 편집할 필요가 있는, 원하는 단백질 유형의 행에서 을 선택합니다.

2.를 선택하여 Edit Protein(단백질 편집) 박스를 표시합니다.

3.항목 및 설정을 편집합니다.

4.저장 선택.

맞춤형 단백질 삭제

1.Protein Editor(단백질 편집기)에서, 삭제하려는 단백질의 왼쪽에 있는 체크박스를 사용하여 하나 이상의 맞춤형 단백질을 선택하십시오.

2.를 선택.

3.Yes(예)를 선택하여 맞춤형 단백질의 삭제를 확인합니다.

알림 맞춤형 단백질을 삭제하면 해당 단백질과 관련된 모든 정보가 소프트웨어에서 영구적으로 제거됩니다.