설정

Protein & Labels Setup 화면은 홈 화면의 Proteins 탭에서 애플리케이션을 선택하면 나타납니다. Proteins & Labels(단백질 및 라벨) 화면으로부터, Proteins & Labels(단백질 및 라벨)을 표시하려면 를 선택하십시오.

설정 | 사용 가능한 옵션 | 질량 소광 계수(L/gm-cm) | 설명
--- | --- | --- | ---
샘플 유형 a | 1 Abs = 1 mg/mL BSA lgG 리소자임 기타 단백질 (e + MW) 기타 단백질 (e 1%) | 참고 문헌 6.7 13.7 26.4 사용자 입력 몰 소광 계수/분자량 사용자 입력 질량 소광 계수 | 각 사용 가능한 설정에 대한 자세한 설명을 보려면 Sample type을 선택하십시오. 각 샘플 유형은 단백질 계산에 고유한 소광 계수를 적용합니다. 샘플의 소광 계수가 알려져 있는 경우, e + MW(몰) 또는 e1%(질량) 옵션을 선택하고 해당 값을 입력하십시오. 그렇지 않다면 소광 계수를 계산하거나, 샘플 용액에 가장 잘 일치하는 옵션을 선택하십시오. 단백질 농도의 대략적인 추정만 필요하고 샘플의 소광 계수를 알 수 없는 경우, 1 Abs=1 mg/mL 샘플 유형 옵션을 선택하십시오. 팁: 이상적으로 소광 계수는 동일한 완충용액을 사용하여 알려진 농도의 분석 대상 단백질 용액을 이용하여 경험적으로 결정되어야 합니다.
분석 교정 b | 켜짐 또는 꺼짐 분석 교정 파장(nm)을 입력하거나 기본값(340 nm)을 사용하십시오. | 해당 없음 | 지정된 분석 교정 파장에서의 흡광도 값을, 분석 파장에서의 흡광도 값에서 차감하여, 빛 산란 입자에 의한 오프셋에 대한 샘플 흡광도 측정을 교정합니다. 교정된 값은 샘플 농도 계산에 사용됩니다. 팁: 샘플에 340 nm에서 빛을 흡수하는 변형이 있는 경우, 다른 교정 파장을 선택하거나 분석 교정을 해제하십시오.
자동 이름 지정 | 켜짐 또는 꺼짐 | 해당 없음 | 활성화되면, 각 샘플에는 "sample"이라는 기본 이름과 순서대로 샘플 번호가 부여됩니다. 예를 들어, 첫 번째 샘플은 "Sample 1", 다음은 "Sample 2" 등으로 이름이 지정됩니다. 기본 이름을 편집할 수 있으며, 모든 샘플의 이름은 덮어쓸 수 있습니다.
염료 1/염료 2 유형 c | Cy3, 5, 3.5 또는 5.5, Alexa Fluor 488, 546, 555, 594, 647 또는 660 | 각 염료의 특정 값에 대해서는 Dye/Chromophore Editor(염료/발색단 편집기)를 참조 | 샘플 물질에 라벨링된 사전 정의된 염료 또는 Dye/Chrom.Editor(염료/발생단 편집기)를 사용하여 추가된 염료를 선택하십시오 .
염료 1/염료 2 단위 | 피코몰/마이크로리터(pmol/µL), 마이크로몰(uM) 또는 밀리몰(mM) | 해당 없음 | 염료 농도를 보고할 때 사용할 단위를 선택하십시오.
경사 염료 교정 d | 켜짐 또는 꺼짐 |  | 염료 분석 파장에서의 흡광도 값에서 400 nm에서 850 nm까지의 경사진 기준선의 흡광도 값을 차감하여, 빛 산란 입자로 인한 오프셋을 염료 흡광도 측정값에서 교정합니다.

a맞춤형 단백질을 추가하거나 편집하려면 단백질 편집기를 사용하십시오. b분석 교정은 단백질 농도 계산에만 영향을 미칩니다. c맞춤형 염료를 추가하거나 사용 가능한 염료 목록을 편집하려면 염료/발색단 편집기를 사용하십시오. d경사 염료 교정은 염료 농도 계산에만 영향을 미칩니다.

관련 주제

•기기 설정

•단백질 편집기

•염료/발색단 편집기