연결

사용 가능한 옵션:

Wi-Fi | 이 탭을 사용하여 기기의 Wi-Fi 연결을 활성화하고 설정합니다. NanoDrop Ultra Wi-Fi 및 블루투스 동글이 기기에 삽입되어 있어야 하며, 그렇지 않으면 이 기능을 사용할 수 없습니다.
블루투스 | 이 탭을 사용하여 기기의 블루투스 연결을 활성화하고 설정합니다. NanoDrop Ultra Wi-Fi 및 블루투스 동글이 기기에 삽입되어 있어야 하며, 그렇지 않으면 이 기능을 사용할 수 없습니다.
클라우드 | 이 탭을 사용하여 Thermo Fisher Connect 플랫폼에 연결하면 Thermo Fisher Cloud Connect, Google Drive 또는 Microsoft OneDrive로 직접 데이터를 내보낼 수 있습니다. 일부 클라우드 플랫폼은 특정 글로벌 위치에서만 제공될 수 있습니다.

Wi-Fi

이 탭을 사용하여 기기의 Wi-Fi 연결을 활성화하고 설정합니다. NanoDrop Ultra Wi-Fi 및 블루투스 동글이 기기에 삽입되어 있어야 하며, 그렇지 않으면 이 기능을 사용할 수 없습니다.

기기에서 Wi-Fi 네트워크 설정하기

1.기기 홈 화면에서 (Settings(설정))을 선택합니다.

2.Connectivity(연결)을 선택한 후, 상단의 Wi-Fi 탭을 선택합니다.

3.슬라이드 토글을 사용하여 Wi-Fi 연결을 활성화합니다(파란색 체크 표시가 나타나고 소프트웨어가 자동으로 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크를 검색합니다).

사용 가능한 Wi-Fi 네트워크가 검색되지 않으면 몇 초 후 "No nearby Wi-Fi networks were found"(주변에 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크가 없습니다.)라는 메시지가 표시됩니다.

4.NanoDrop Ultra 기기는 사용 가능한 네트워크 목록을 지속적으로 새로 고침합니다.

5.Wi-Fi 이름은 제공된 목록에 나타나야 합니다.

6.Wi-Fi 네트워크에 연결하려면 Available Network(사용 가능한 네트워크) 목록에서 해당 이름을 탭합니다.

7.Wi-Fi 네트워크가 비밀번호로 보호되어 있는 경우, Wi-Fi 비밀번호 입력을 요청하는 창이 팝업됩니다. 비밀번호를 입력하고 OK(확인)를 선택합니다.

8.연결이 성공하면 이름 옆에 녹색 체크표시가 나타납니다.

9.Wi-Fi가 활성화되고 연결되면 화면 상단에 Wi-Fi 아이콘이 나타납니다.

10. (뒤로 가기)를 선택하여 Settings(설정) 화면으로 돌아갑니다.

Wi-Fi 네트워크 연결 해제하기

연결된 Wi-Fi 네트워크에서 연결을 해제하려면, 연결해제 아이콘 을 선택하고, 확인을 위해 Forget(잊기)를 선택합니다.

블루투스

이 탭을 사용하여 기기의 블루투스 연결을 활성화하고 설정합니다. NanoDrop Ultra Wi-Fi 및 블루투스 동글이 기기에 삽입되어 있어야 하며, 그렇지 않으면 이 기능을 사용할 수 없습니다.

알림 장치가 명확히 "무선"이 아닌 "블루투스"로 표시되어 있는지 확인하십시오. 모든 블루투스 장치는 무선이지만, 모든 무선 장치가 블루투스와 작동하는 것은 아닙니다.

기기에서 블루투스 연결을 설정하기

1.기기 홈 화면에서 (Settings(설정))을 선택합니다.

2.Connectivity(연결)을 선택한 후, 상단의 Bluetooth(블루투스) 탭을 선택합
니다.

3.슬라이드 토글을 사용하여 Wi-Fi 연결을 활성화합니다(파란색 체크 표시가 나타나고 소프트웨어가 자동으로 사용 가능한 Bluetooth 입력 장치를 검색합니다).

Bluetooth 장치가 검색되지 않으면 몇 초 후 "No nearby Bluetooth devices were foun"(주변에 Bluetooth 장치가 발견되지 않았습니다)라는 메시지가 표시됩니다.

4.블루투스 장치를 추가하려면, 제조업체의 지침에 따라 장치를 페어링합니다(예를 들어, 버튼을 길게 눌러야 할 수도 있습니다). NanoDrop Ultra 기기는 사용 가능한 장치 목록 목록을 지속적으로 새로 고침합니다.

5.장치 이름은 제공된 목록에 나타나야 합니다.

6.장치를 페어링하려면 Available Devices(사용 가능한 장치) 목록에서 해당 이름을 탭합니다. 페어링이 성공하면 이름 옆에 녹색 체크표시가 나타납니다.

7.블루투스가 활성화되고 연결되면 블루투스 아이콘 이 화면 상단에 나타납니다.

8.다른 블루투스 장치를 추가하려면 위의 단계를 반복하거나 (뒤로가기)를 선택하여 Settings(설정) 화면 으로 돌아갑니다.

알림 Bluetooth 장치가 페어링되지 않는 경우, 장치를 재시작한 다음 위의 단계를 반복하여 기기와 페어링합니다(Bluetooth를 끄고 다시 켜보는 것도 시도해 볼 수 있습니다). 장치가 페어링되면, 기기를 재시작하더라도 페어링 상태는 유지됩니다.

블루투스 장치 연결 해제하기

연결된 블루투스 장치의 연결을 해제하려면아이콘 (연결해제)을 선택하고, 확인을 위해 Forget(잊기)를 선택합니다.

알림 •입력을 위한 Bluetooth 장치가 선택되지 않은 경우, 기기는 내장 터치스크린 키보드를 사용하여 입력을 받습니다. •장치를 다시 선택하려면, 위의 단계를 따라 해당 장치의 Use for Input(입력용으로 사용) 체크박스를 선택합니다.

클라우드

이 탭을 사용하여 Thermo Fisher Connect 플랫폼에 연결하면 Thermo Fisher Connect, Google Drive 또는 Microsoft OneDrive로 직접 데이터를 내보낼 수 있습
니다.

Thermo Fisher Scientific Cloud Connect 계정 만들기

초기 클라우드 설정 중에는 기기를 Thermo Fisher Cloud Connect 플랫폼에 연결해야 합니다. 이 과정에서는 Thermo Fisher 계정을 사용해야 하며, 일회성 설정이 필요합니다.

1.PC에서 www.thermofiher.com/cloud(중국 이외 지역에 거주하는 경우) 또는 www.thermofiher.cn/cloud(중국에 거주하는 경우)로 이동합니다.

2.Sign in(로그인)을 선택하면 드롭다운 메뉴가 표시됩니다.

3.이미 Thermo Fisher 계정이 있는 경우 Sign in(로그인)을 선택하고, 계정이 없는 경우 Create Account(계정 생성)을 선택하여 무료 계정을 만들기 위한 추가 단계를 완료합니다.

Thermo Fisher 클라우드 연결 PIN 만들기

1.선호하는 브라우저에서 Thermo Fisher 계정에 로그인한 후, My Account(내 계정)을 선택합니다.

2.Connect(연결): Lab, Data, App 을 선택.

3.왼쪽 패널에서 아이콘을 선택한 다음 기기를 선택하고 연결된 기기를
선택합니다.

4.Instrument Connect(기기 연결) 페이지 오른쪽 상단에서 Change PIN number(PIN 번호 변경)을 선택합니다.

5.고유한 PIN 번호를 입력하고, 나중에 필요하므로 이 정보를 저장해 둡니다.

Thermo Fisher 클라우드 계정에 연결하기

1.기기 홈 화면에서 (Settings)(설정)을 선택합니다,

2.Connectivity(연결)을 선택한 후, 상단의 Cloud(클라우드) 탭을 선택합니다.

3.적절한 Region(지역)이 선택되어 있는지 확인합니다. 옵션은 Other(기타) 또는 China

알림 중국을 지역으로 사용하는 경우, 사용자는 국가 제한으로 인해 Google 드라이브로 내보낼 수 없습니다.

(중국)입니다.

4.인터넷 브라우저에서 대시보드를 선택하면 기기에 대한 고유 연결 코드가 표시됩니다.

5.인터넷 액세스가 가능한 PC에서 https://apps.thermofisher.com/ 로 이동합니다.

6.인터넷 액세스가 가능한 PC에서 선호하는 웹 브라우저로 Thermo Fisher 계정에 로그인합니다.

7.Connect(연결): Lab, Data, App을 선택합니다.

8.왼쪽 패널에서 아이콘을 선택한 다음 기기를 선택하고 연결된 기기를 선택합니다.

9.기기에서 제공하는 고유 연결 코드를 입력하고 Link instrument(기기 링크)를 선택합니다.

10.Link instrument(기기 링크)를 선택합니다.

11.연결된 Thermo Fisher Scientific 계정이 이제 Settings(설정)> Connectivity(연결) > Cloud(클라우드) 탭에 표시됩니다.

12.을 사용하여 Thermo Fisher Scientific 계정 과 연결된 모든 클라우드 계정을 표시합니다.

13.Thermo Fisher Cloud Connect PIN이 요청되면, 이를 입력하고 OK(확인)을 선택합니다.

14.Connect Account(계정 연결) 옵션을 선택하고 5~10단계를 따라 추가 Thermo Cloud Connect 계정을 추가합니다.

Google Drive 또는 Microsoft OneDrive 계정 연결

먼저 Thermo Fisher Connect 플랫폼에 연결한 다음, 다른 클라우드 플랫폼에 연결하세요. 자세한 내용은 위 섹션을 참고하세요.

1.Thermo Fisher Connect 홈 페이지에서 화면 왼쪽 상단을 선택해 설정을 엽니다.

2.Instruments 드롭다운을 열고 Connected Instruments를 선택합니다.

3.이제 연결된 NanoDrop Ultra 아래의 Instrument Settings 버튼을 선택한 다음 Storage Settings를 선택합니다.

4.Add account를 선택합니다.

5.원하는 클라우드 플랫폼 아래에서 Add account를 선택합니다.

6.thermofisher.com에 클라우드 드라이브 접근 권한을 부여합니다.

•Google Drive 연결의 경우 See, edit, create, and delete all of your Google Drive files 옵션이 체크되어 있는지 확인하세요. 체크되어 있지 않으면 파일이 드라이브에 저장되지 않습니다.

7.기기 설정의 Cloud 탭에서 아래쪽 화살표를 선택한 다음 PIN을 선택하여 새로 추가한 클라우드 드라이브를 확인합니다. 새로 추가한 클라우드 드라이브는 **활성(Active)**으로 표시되어야 하며, 이제 내보내기(Export) 옵션으로 나타납니다.

알림 보안상 연결된 Google Drive 또는 Microsoft OneDrive 계정에 대한 접근 권한은 90일 후 만료됩니다. 그 시점에 사용자는 계정을 다시 설정하기 위해 이 단계를 다시 수행해야 합니다.

Thermo Fisher 클라우드 계정에서 연결 해제하기

1.선호하는 브라우저에서 Thermo Fisher 계정에 로그인한 후, My Account(내 계정)을 선택합니다

2.Connect: Lab, Data, Apps(연결: 실험실, 데이터, 앱)을 선택하면 Thermo Fisher 연결 홈페이지로 이동합니다

3.화면 좌측 상단의 를 선택하여 설정을 엽니다.

4.Instrument(기기) 드롭다운을 연 다음 Connected Instruments(연결된 기기)를 선택합니다

5.기기 대시보드의 연결된 기기 프로필의 우측 하단에 있는 을 선택합니다

6.Disconnect(연결 해제)를 선택한 뒤 Confirm(확인)을 누르면 연결된 기기의 클라우드 탭에서 프로필이 사라집니다.