안전 및 특별 주의사항

많은 경우, 안전 정보가 기기 자체에 표시되어 있습니다. 해당 기호는 문서 내에 추가적인 안전 정보가 있으며 안전 주의사항을 준수하지 않을 경우 부상을 입을 수 있음을 나타냅니다.

|  | 경고 피하지 않을 경우 사망 또는 중상을 초래할 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.

|  | 주의 피하지 않을 경우 보통 또는 경미한 정도의 부상을 초래할 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.

알림 시스템 하드웨어 손상이나 데이터 손실을 방지하려면 이 라벨에 표시된 지침을 따르십시오.

알림 도움말 보충 정보가 포함되어 있습니다.

다음 표는 사용자 설명서에 나오는 일부 안전 기호와 해당 의미를 설명합니다.

기호 | 의미
--- | ---
|  | 이것은 필수 조치 기호입니다. 이는 위험을 피하기 위해 반드시 조치를 취해야 함을 나타내는 데 사용됩니다.
|  | 이것은 금지 기호입니다. 이 기호의 그래픽은 사용자에게 수행하지 말거나 중지해야 할 작업을 경고하는 데 사용됩니다.
|  | 이것은 일반 경고 기호입니다. 안전 주의사항을 준수하지 않으면 신체적 부상을 입을 수 있습니다.
|  | 감전 위험 방지. 이러한 기호가 있으면 주변에 감전 위험이 있는 것입니다. 관련 절차는 자격을 갖춘 담당자만 수행해야 합니다.
|  | 화재 위험 방지. 가연성 또는 폭발성 샘플을 테스트하지 마십시오. 관련 지침을 읽고 이에 철저히 따르십시오.
|  | 눈 부상 방지. 이러한 기호가 있으면 보안경을 착용하지 않을 경우 눈에 해를 줄 수 있는 자외선 노출 위험이 있는 것입니다.
|  | 생물학적 위험 예방. 이 아이콘은 해당 지역에 생물학적 위험이 있음을 알립니다. 관련 지침을 읽고 이에 철저히 따르십시오.
|  | 화학적 화상 방지. 이 기호는 사용자에게 피부 자극이 일어날 수 있음을 알립니다. 유독성, 발암성, 돌연변이 유발성, 부식성 또는 자극성 화학 물질을 취급할 때는 보호 장갑을 착용하십시오. 폐기물을 버릴 때 지정된 용기와 적절한 절차를 사용하십시오.

기호 | 설명
--- | ---
| 교류 전류
| 접지 단자 또는 접지
| 직류
| 보호 도체 단자
| 프레임 또는 섀시 단자
| 퓨즈
| 전원 켜짐
| 전원 꺼짐