설정

홈 화면의 Fluorescence(형광) 탭에서 해당 애플리케이션을 선택하면 dsDNA 또는 RNA Fluorescence(형광) 설정 화면이 나타납니다.

각 측정 화면에서 dsDNA 형광 또는 RNA 형광 설정을 표시하려면, 설정 아이콘 을 선택하십시오.

설정 | 설명
--- | ---
자동 이름 지정 | 활성화되면, 각 샘플에는 "sample"이라는 기본 이름과 순서대로 샘플 번호가 부여됩니다. 예를 들어, 첫 번째 샘플은 "Sample 1", 다음은 "Sample 2" 등으로 이름이 지정됩니다. 기본 이름을 편집할 수 있으며, 모든 샘플의 이름은 덮어쓸 수 있습니다.
표준 물질 | 이 설정은 조정할 수 없으며, 모든 현행 어세이에서는 표준 곡선을 생성하기 위해 2가지 표준 물질을 사용해야 합니다.
반복 | 동일한 표준 물질에 대해 측정된 값을 평균화하여 해당 RFU 값을 생성할 때 사용되는 측정 횟수를 조정하십시오. 반복 측정은 최대 5회 사용할 수 있습니다. 참고: 첫 번째 표준 물질이 측정된 후에는 반복 설정을 변경할 수 없습니다.
샘플 대 반응 부피 | 총 반응 부피 대비 샘플의 양을 반영하는 사용 가능한 옵션에서 드롭다운 메뉴를 통해 선택하십시오. 각 어세이에는 선택할 수 있는 2가지 옵션이 있습니다. 선택할 옵션에 대한 자세한 내용은 어세이 프로토콜을 참조하십시오.