동역학 시험법 관리

동역학 시험법 생성

1.홈 화면에서 More Apps(더 많은 앱) 탭을 선택한 다음, Kinetics(동역학)를 선택하십시오.

2.+ New Method(+새로운 시험법) 선택.

3.Method Name(시험법 이름)과 Description(설명)(원하는 경우)을 입력하고, Measurement range(측정 범위)를 선택하여(아래에 표시된 드롭다운을 사용), 최대 3개의 모니터링할 파장을 지정하십시오.

적용 가능한 모든 큐벳의 특정 설정(경로 길이, 교반 속도 및 가열)을 선택하십시오.

4.Stages and Intervals(단계 및 간격) 탭을 선택하십시오. 단계 및 간격 설정이 표시됩니다.

5.Number of stages(단계 수)와 Time unit(시간 단위)(분 또는 초)을 선택하십시오.

6.각 단계 마다 간격 수, 간격 시간 및 단계 간 지연을 지정하십시오.

오른쪽의 색상이 지정된 행과 박스는 지정된 단계를 시각적으로 나타냅니다. 색상이 지정된 행은 각 단계의 시작 및 종료 시간을 표시합니다. 색상이 지정된 박스는 각 단계마다 지정된 지연 및 간격 수에 해당합니다.

7.시험법을 저장하고 Kinetics(동역학) 메뉴로 돌아가려면, Save(저장)를 선택합니다.

알림 시험법을 저장하기 전에 시험법 이름, 간격 시간 및 간격 수를 정의해야 합니다.

동역학 시험법 보기 또는 편집

1.Kinetics(동역학)화면에서, 편집할 원하는 방법 옆에 있는 을 선택합니다.

2.편집 선택.

3.원하는 대로 method settings(시험법 설정)을 보면서 조정하십시오.

4.저장 선택.

동역학 시험법 복사

기존 것과 유사한 동역학 방법을 만들려면, 기존의시험법을 열고 변경한 다음, Save As(다른 이름으로 저장)를 선택하고 새 이름을 입력하십시오.

1.Kinetics(동역학) 화면에서, 복사할 원하는 방법 옆에 있는 을선택합니다.

2.편집 선택.

3.원하는 대로 method settings(시험법 설정)을 보면서 조정하십시오.

4.새로운 Method Name(시험법 이름) 및 Description(설명)을 입력합니다.

5.Save As(다른 이름으로 저장)를 선택합니다.

6.시험법의 새로운 이름을 입력하고 Save(저장)를 클릭합니다.

동역학 시험법 내보내기

동역학 시험법을 내보내어 다른 NanoDrop Ultra 기기나 NanoDrop Ultra PC 제어 소프트웨어를 실행하는 다른 컴퓨터에서 실행하고 측정 결과를 저장할 수 있습니다.

1.Kinetics(동역학) 화면에서, 내보낼 원하는 방법 옆에 있는 을 선택합니다.

2.Export(내보내기)를 선택합니다(시험법이 유효하지 않은 경우, 오류 메시지가 표시됩니다. 시험법을 내보내기 전에 오류를 반드시 수정하십시오).

3.드롭다운 메뉴에서 사용 가능한 내보내기 위치를 선택하고 Export(내보내기)를 선택하십시오(시험법은 고유 형식의 시험법 파일(*.method 파일 확장자)로 내보내집니다).

시험법을 다른 NanoDrop Ultra 기기 또는 NanoDrop Ultra PC 제어 소프트웨어로 전송하려면, USB 메모리 장치에 시험법 파일을 복사한 다음 시험법을 불러옵니다(자세한 내용은 동역학 시험법 가져오기 참조).

동역학 시험법 가져오기

동역학 시험법을 NanoDrop Ultra 기기 또는 NanoDrop Ultra PC 제어 소프트웨어를 실행하는 컴퓨터로 다시 가져와 시험법을 실행하거나 편집합니다.

1.Kinetics(동역학) 화면에서, Import(가져오기)를 선택합니다.

2.".method" 파일을 찾아 선택하십시오.

3.Import(가져오기)를 선택합니다(가져온 시험법은 시험법 선택 창의 끝에 추가됩니다).

동역학 시험법 삭제

1.Kinetics(동역학) 화면에서, 삭제할 원하는 방법 옆에 있는 을 선택합니다.

2.Delete(삭제)를 선택합니다.

3.확인 메시지 후, Yes(예)를 선택합니다.