기기 진단

6개월마다 다음 성능 및 품질 검사를 실행하여 기기 작동 및 사용을 확인하십시오.

강도 점검

성능 검증

받침대 이미지 점검

큐벳 점검

형광 성능 점검

Acclaro Pro 점검

내보내기 로그

진단 일정

진단은 NanoDrop Ultra 로컬 기기 소프트웨어 또는 PC 제어 소프트웨어를 통해 수행할 수 있습니다. Performance Verification(성능 검증), Intensity Check(강도 점검), Pedestal Image Check(받침대 이미지 점검), Cuvette Check(큐벳 점검), Fluorescence Performance Check(형광 성능 점검) 및 Acclaro Pro Check(Acclaro Pro 점검)은 모두 소프트웨어 홈 화면의 Diagnostics(진단) 에서 접근할 수 있습니다.

성능 검증: | PV-1을 사용하여 받침대의 성능 검증 테스트를 실시합니다.
강도 점검: | 큐벳 또는 받침대에 대해 강도 점검 실행
받침대 이미지 점검: | 받침대 이미지 점검 실행
큐벳 점검: | 큐벳 투과율 테스트 실행
형광 성능 점검: | FL-1을 사용한 형광 성능 테스트 실행
Acclaro Pro 점검: | PV-1을 사용한 Acclaro Pro 성능 점검 실행
내보내기 로그: | 문제 해결을 위한 기기 관련 로그 파일 내보내기
진단 일정 | 다음 진단 확인 시점을 알려주는 알림 기능이 포함된 진단 일정 설정