작동 시 주의사항

|  | 주의 기기 덮개를 벗기지 마십시오. 덮개를 벗기면 작업자에게 날카로운 모서리와 섬세한 광섬유 케이블이 노출됩니다. 덮개를 벗긴 경우 기기 보증은 무효화됩니다.

NanoDrop Ultra 분광광도계 및 형광측정기는 당사의 사양을 충족하는 실내 환경에서 작동하도록 설계되었습니다. 자세한 내용은 해당 기기의 사이트 준비 가이드를 참조하십시오.

NanoDrop 분광광도계 및 형광측정기를 사용하는 동안 손상을 방지하기 위해 다음 주의사항을 따르십시오.

•전기 서비스에 적합한 접지된 전원 코드를 사용하십시오. 제공된 전원 코드가 호환되지 않거나 손상된 경우, 당사에 문의하십시오.

•기기 덮개를 벗기지 마십시오.

•LCD 디스플레이는 열처리된 화학 강화 유리를 사용하였기 때문에 견고하며 쉽게 파손되지 않습니다. 그러나 디스플레이가 금이 가거나 파손된 경우, 교체를 위해 당사에 문의하십시오.

•기기와 호환되는 용매를 사용하십시오 (위험 물질 참조)

•받침대에서 불화수소산(HF)을 사용하지 마십시오. 플루오르화물 이온은 석영섬유 광케이블을 영구적으로 손상시킵니다.

•액체가 쏟아져 기기에 손상이 발생하지 않도록, 액체가 담긴 용기를 기기에서 먼 곳에 보관하십시오.

•기기 위나 기기 근처에서 분무기나 스프레이 병을 사용하지 마십시오. 액체가 기기 내부로 흘러 들어가 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다.

•하부 받침대 주변의 분리막은 기기에 영구적으로 부착되어 있으므로 제거하지 마십시오.

•HCl, 알코올, 표백제, 아세톤 또는 기타 용매를 분리막에 1분 이상 방치하지 마십시오. 그럴 경우 밀봉 상태가 느슨해질 수 있습니다. 분리막이 느슨해진 경우, 당사에 문의하십시오.