NanoDrop Ultra 홈 화면

다음 작업은 NanoDrop Ultra 홈 화면에서 사용할 수 있습니다.

애플리케이션

NanoDrop Ultra 소프트웨어는 여러 가지 구성 가능한 애플리케이션을 제공하며, 사용자가 측정 과정을 완전히 제어할 수 있도록 합니다.

시스템 상태

기기 홈 화면에서 을 선택하여 시스템 상태 박스를 엽니다.

사용 가능한 정보는 아래에 설명되어 있습니다.

기기 유형 | 기기 모델(NanoDrop Ultra)
일련 번호 | 기기 일련번호
기기 상태 | 기기의 현재 상태
데이터 보관 장소 | 기기가 현재 데이터를 저장하는 데이터베이스 세트 위치를 나타냅니다.
이더넷 상태 | 기기의 이더넷 연결 상태("Connected to…"(연결됨), 또는 "Not connected"(연결되지 않음))
Wi-Fi 상태 | 기기의 Wi-Fi 연결 상태("Connected to…"(연결됨), "Enabled and not connected"(활성화되었지만 연결되지 않음), 또는 "Disabled"(비활성화됨))
블루투스 상태 | 기기의 블루투스 연결 상태("Connected to…"(연결됨), "Enabled(활성화됨)-[list of any paired devices(연결된 장치 목록)]", 또는 "Disabled"(비활성화됨))
패키지 버전 | 시스템에 설치된 전체 패키지의 버전. 펌웨어, OS 및 소프트웨어 버전 간의 호환성을 보장하고 종속성을 관리하는 데 도움이 됩니다.
소프트웨어 버전 | 설치된 기기 운영 소프트웨어 버전
펌웨어 버전 | 설치된 기기 펌웨어 버전
OS 버전 | 설치된 맞춤형 Linux 운영 체제 소프트웨어 버전
호스트명 | 일련번호 및 MAC 주소 마지막 4자리를 포함한 기기의 고유 식별자

연결 상태

이더넷 연결 |  | 기기가 이더넷 네트워크에 성공적으로 연결되었음을 나타냅니다.
Wi-Fi 연결 |  | 기기가 Wi-Fi 네트워크에 성공적으로 연결되었음을 나타냅니다.
블루투스 연결 |  | 기기가 Bluetooth 장치에 성공적으로 연결되었음을 나타냅니다.
프린터 연결 |  | 기기가 성공적으로 프린터에 연결되었음을 나타냅니다.
USB 연결 |  | 기기가 USB 장치에 성공적으로 연결되었음을 나타냅니다.

시스템 알람 및 경고

NanoDrop Ultra 소프트웨어는 실험 중 발생할 수 있는 모든 잠재적 문제, 사용 가능한 소프트웨어 업데이트 또는 Acclaro Sample 지능 정보가 있을 경우 사용자에게 알립니다. 알림의 심각도에 따라 화면 상단에 경고 아이콘 또는 알람 아이콘 이 표시됩니다. 두 아이콘 모두 사용 가능한 경고 또는 알람 메시지의 수를 나타내는 숫자가 있는 파란색 원을 포함하고 있습니다. 해당 아이콘을 선택하면 모든 상태 경고 또는 알람에 대한 자세한 설명이 나타납니다. 일부 개별 경고나 알람을 선택하면 추가 정보가 표시될 수 있습니다.

소프트웨어는 경고나 알람이 발생한 시점에 관련된 추가 정보를 제공하는 배너도 표시합니다. 배너를 선택하면 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

메시지 오른쪽의 을 선택하면 경고 및 알람 배너를 최소화할 수 있습니다.

소프트웨어 업데이트 알림은 기기가 인터넷 액세스가 가능한 네트워크에 연결된 경우에만 발생합니다.

탐색 바

다음 옵션들이 탐색 바를 구성합니다. 탐색 바는 홈 화면을 포함하여 소프트웨어의 다양한 시점에서 화면 왼쪽에 표시됩니다.

홈 화면

을 선택하여 Home(홈) 화면으로 돌아갑니다.

이력

오늘, 지난 주, 지난 달, 지난 6개월, 지난 해 또는 특정 날짜 범위에 획득한 데이터를 확인하려면 을선택하십시오. 이력 보기에서 기기의 이력 기능에 관한 자세한 정보를 참조하십시오.

기기 설정

소프트웨어 업데이트, 큐벳 샘플링, 네트워킹 등과 관련된 기기 설정에 액세스하려면 을 선택하십시오. 기기 설정에서 이용 가능한 모든 기기 설정에 관한 자세한 정보를 참조하십시오.

기기 진단

을선택하여 기기 작동을 확인합니다. 기기 진단은 권장 유지보수 일정에 따라 주기적으로 수행해야 합니다. 기기 진단에서 사용 가능한 기기 진단을 수행하는 방법에 관한 정보를 참조하십시오.

SciVault 2

선택적 추가 기능인 Thermo Scientific™ SciVault™ 2 소프트웨어를 열려면 을 선택하십시오. 이 보조 소프트웨어는 사용자가 NanoDrop Ultra 기기를 미국 FDA 21 CFR Part 11 규정을 준수하는 방식으로 운영할 수 있도록 합니다. 구매 시, SciVault 2 소프트웨어와 활성화 키는 USB 스틱에 담겨 배송되며 NanoDrop Ultra 소프트웨어 사용자 인터페이스에 직접 통합됩니다. 자세한 정보는 thermofisher.com/nanodrop을 방문하세요.

도움말

을 선택하여 대화형 도움말 가이드를 실행합니다.