설정

맞춤형 인자 설정 화면은 홈 화면의 Nucleic Acids(핵산) 탭에서 Custom Factor(맞춤형 인자) 애플리케이션을 선택하면 나타납니다. 맞춤형 인자 설정을 표시하려면, 측정 화면에서 Custom Factor Setup(맞춤형 인자 설정) 을 선택하십시오.

설정 | 사용 가능한 옵션 | 설명
--- | --- | ---
자동 이름 지정 | 켜짐 또는 꺼짐 | 활성화되면, 각 샘플에는 "sample"이라는 기본 이름과 순서대로 샘플 번호가 부여됩니다. 예를 들어, 첫 번째 샘플은 "Sample 1", 다음은 "Sample 2" 등으로 이름이 지정됩니다. 기본 이름을 편집할 수 있으며, 모든 샘플의 이름은 덮어쓸 수 있습니다.
맞춤형 인자 | 15 ng-cm/µL~ 150 ng-cm/µL 사이의 정수 값을 입력하십 시오. | 수정된 Beer의 법칙 방정식에서 핵산 농도를 계산하는 데 사용되는 상수. 소광 계수 및 경로 길이를 기반으로 함: f = 1/(e260 * b)) 여기에서: f = 인자 e = 260 nm에서의 몰 소광 계수(단위: ng-cm/µL) b = 샘플 경로 길이(단위: cm) (NanoDrop Ultra 기기로 측정된 핵산의 경우 1 cm)
기준선 교정 | 켜짐 또는 꺼짐 기준선 교정 파장은 nm 단위로 입력하거나 기본값(340 nm)을 사용하십시오. | 선택적 사용자 정의 기준선 교정. 지정된 기준선 교정 파장에서 측정된 흡광도 값을, 샘플 스펙트럼의 모든 파장에서의 흡광도 값에서 차감하여, 빛 산란 입자에 의한 오프셋을 교정하는 데 사용할 수 있습니다. 그 결과, 지정된 기준선 교정 파장에서 샘플 스펙트럼의 흡광도는 0이 됩니다.

관련 주제

•기기 설정