계산

두 개의 표준 물질을 필요로 하는 곡선 피팅 알고리즘이 농도 데이터 계산에 사용됩니다. NanoDrop Ultra dsDNA 및 RNA 형광 어세이는 수정된 Hill 플롯을 사용하여 사용된 두 표준 물질 사이의 관계를 기반으로 농도 데이터를 생성합니다.

측정된 값 |  | 샘플 RFU. 샘플 RFU는 주어진 샘플에서 상대적 형광 단위의 측정을 의미하며, 이는 샘플에서 방출되는 형광 강도를 정량화합니다. RFU #1. 첫 번째 표준 물질의 반복 측정에서 측정된 상대적 형광 단위. RFU #2. 두 번째 표준의 물질 반복 측정에서 측정된 상대적 형광 단위. RFU #3. 세 번째 표준 물질의 반복 측정에서 측정된 상대적 형광 단위 RFU #4. 세 번째 표준 물질의 반복 측정에서 측정된 상대적 형광 단위 RFU #5. 세 번째 표준 물질의 반복 측정에서 측정된 상대적 형광 단위
보고된 값 |  | 핵산 농도. 선택된 단위(즉, ng/µL, µg/uL 또는 µg/mL)로 보고됩니다. 샘플 RFU는 표준 곡선(수정된 힐 플롯)을 통해 샘플의 농도를 추정하는 데 사용됩니다. 원본 핵산 농도. 측정된 농도와 희석 계수를 사용하여, 어세이에 샘플을 추가하기 전 샘플의 원본 농도를 계산합니다. 희석 계수. 어세이 튜브 내 총 부피에 대한 원본 샘플 부피의 비율. 표준 평균 RFU. 표준 물질에 대해 반복 측정된 모든 RFU의 평균. 반복 횟수. 각 표준 물질의 반복 측정 횟수. 여기 LED. 측정 중 사용된 여기 광원.