Zakresy pomiarowe dla funkcji opartych o absorbancję

Typ próbki | Dolna granica wykrywalności | Górna granica wykrywalności | Typowa powtarzalność a
--- | --- | --- | ---
dsDNA | 1,0 ng/µl (podstawa) 0,20 ng/µl (kuweta) | 27 500 ng/µl (podstawa) 75 ng/µl (kuweta) | ±1,0 ng/µl dla stężeń próbek od 1,0 do 100 ng/µl; ±2% dla próbek >100 ng/µl
ssDNA | 0,66 ng/µl (podstawa) 0,13 ng/µl (kuweta) | 18 150 ng/µl (podstawa) 49,5 ng/µl (kuweta) | ±0,66 ng/µl dla stężeń próbek od 0,66 do 100 ng/µl; ±2% dla próbek >100 ng/µl
RNA | 0,8 ng/µl (podstawa) 0,16 ng/µl (kuweta) | 22 000 ng/µl (podstawa) 60 ng/µl (kuweta) | ±0,8 ng/µl dla stężeń próbek od 0,8 do 100 ng/µl; ±2% dla próbek >100 ng/µl
Mikromacierz DNA (ssDNA) | 1,3 ng/µl (podstawa) 0,13 ng/µl (kuweta) | 495 ng/µl (podstawa) 49,5 ng/µl (kuweta) | ±1,3 ng/µl dla stężeń próbek od 1,3 do 100 ng/µl; ±2% dla próbek >100 ng/µl
Oczyszczona BSA na podstawie białka A280 IgG na podstawie białka A280 | 0,03 mg/ml (podstawa) 0,006 mg/ml (kuweta) 0,02 mg/ml (podstawa) 0,003 mg/ml (kuweta) | 820 mg/ml (podstawa) 402 mg/ml (podstawa) | ±0,03 mg/ml (dla próbek 0,03–10 mg/ml); ±2% dla próbek >10 mg/ml
Oczyszczona BSA na podstawie białek i etykiet | 0,06 mg/ml (podstawa) 0,006 mg/ml (kuweta) | 19 mg/ml (podstawa) | ±0,06 mg/ml dla próbek 0,06–10 mg/ml
Białko BCA | 0,125 mg/ml (20:1 objętość odczynnika/próbki) 0,02 mg/ml (1:1 objętość odczynnika/próbki) | 2,0 mg/ml 0,20 mg/ml | 2% dla całego zakresu 0,01 mg/ml dla całego zakresu
Białko Lowry | 0,2 mg/ml | 1,5 mg/ml | 2% dla całego zakresu
Białko Bradford | 100 mg/ml (30:1 objętość odczynnika/próbki) 15 mg/ml (1:1 objętość odczynnika/próbki) | 1000 µg/ml 100 µg/ml | ±25 µg/ml dla próbek 100–500 µg/ml ±5% dla próbek 500–1000 µg/ml ±4 µg/ml dla próbek 15–50 µg/ml ±5% dla próbek 50–100 µg/ml
Białko Pierce 660 | 50 mg/ml (15:1 objętość odczynnika/próbki) 25 mg/ml (7,5:1 objętość odczynnika/próbki) | 2000 µg/ml 1000 µg/ml | ±3 µg/ml dla próbek 50–125 µg/ml ±2% dla próbek >125 µg/ml ±3 µg/ml dla próbek 25–125 µg/ml ±2% dla próbek >125 µg/ml

aNa podstawie pięciu powtórzeń (SD=ng/µl; CV=%)

Uwaga Aby zminimalizować błąd instrumentu w przypadku próbek o wysokim stężeniu, należy wykonać rozcieńczenia, aby zapewnić, że pomiary są wykonywane w tych granicach absorbancji: • W przypadku pomiarów mikroobjętości, maksymalna absorbancja przy 260 nm (dla kwasów nukleinowych) lub 280 nm (dla białek) powinna być mniejsza niż 62,5 A. • W przypadku pomiarów z kuwetami o długości ścieżki 10 mm, maksymalna absorbancja przy 260 nm (lub 280 nm dla białek) powinna być mniejsza niż 1,5 A, co odpowiada w przybliżeniu 75 ng/µl dsDNA.