Database Backup and Restore (Archiwizacja i przywracanie bazy danych)

Można utworzyć kopię zapasową i przywrócić wewnętrzną bazę danych pomiarów w wybranej lokalizacji. Na ekranie Settings (Ustawienia) należy wybrać opcję Database (Baza danych).

Należy skorzystać z rozwijanego menu Backup location (Lokalizacja kopii zapasowej), aby wybrać lokalizację kopii zapasowej.

Kopię zapasową bazy danych można skonfigurować jako jednorazowe zdarzenie lub jako okresową, zaplanowaną kopię zapasową. Można określić datę i godzinę jednorazowej kopii zapasowej lub użyć opcji Backup Schedule (Harmonogram kopii zapasowej), aby wybrać częstotliwość tworzenia kopii zapasowej.

Wybrać Save (Zapisz), aby zapisać bazę danych w wybranej lokalizacji.

Aby wybrać lokalizację wcześniej zapisanego pliku kopii zapasowej, należy skorzystać
z rozwijanego menu Restore location (Przywróć z lokalizacji), a następnie wybrać Restore (Przywróć).

Uwaga Przywrócenie bazy danych spowoduje nadpisanie wszelkich danych, które nie znajdują się w pliku kopii zapasowej. Dane te zostaną utracone.