Raportowanie wyników

Ekran pomiaru dsDNA (sterowanie lokalne)

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcje dsDNA, ssDNA i RNA pokazują widmo absorbancji UV i podsumowanie wyników. Przykład ekranu pomiarowego oprogramowania do sterowania lokalnego NanoDrop Ultra:

Uwaga Pomiary absorbancji mikroobjętościowej i pomiary wykonane przy użyciu niestandardowych kuwet są znormalizowane do ekwiwalentu 10,0 mm ścieżki optycznej.

Ekran pomiaru dsDNA (sterowanie z poziomu komputera PC)

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcje dsDNA, ssDNA i RNA pokazują widmo absorbancji UV i podsumowanie wyników. Układ ekranu pomiarowego oprogramowania sterowanego z poziomu komputera PC różni się nieznacznie od tego widocznego podczas sterowania lokalnego. Proszę zobaczyć Opcje wyświetlania ekranu pomiarowego, aby zapoznać się z przykładem.

qPCR Kit Data (Dane zestawu qPCR)

Oprogramowanie NanoDrop Ultra zawiera zintegrowany kalkulator qPCR zaprojektowany w celu szybkiego określenia dokładnej ilości próbki wymaganej do dalszych reakcji qPCR. Po wybraniu ikony qPCR Kit Data w górnej części ekranu pomiaru, wyświetlone zostanie podsumowanie obliczeń, które są specyficzne dla zestawu wybranego podczas konfiguracji. Poniżej znajduje się przykład ekranu qPCR Kit Data na ekranie oprogramowania do sterowania lokalnego NanoDrop Ultra:

Dilution Required (Wymagane rozcieńczenie)

Jeśli konieczne jest rozcieńczenie kwasu nukleinowego przed dodaniem go do mieszaniny reakcyjnej, należy postępować zgodnie z zalecanym schematem rozcieńczania przedstawionym w polu Dilution Required (Wymagane rozcieńczenie).

Jeśli pole Dilution Required (Wymagane rozcieńczenie) jest puste, nie ma potrzeby rozcieńczania kwasu nukleinowego przed dodaniem go do mieszaniny reakcyjnej.

Kit Reaction (Zestaw reakcyjny)

W celu osiągnięcia pożądanego stężenia końcowego matrycy w zestawie reakcyjnym, należy przestrzegać wytycznych dotyczących objętości podanych w sekcji Kit Reaction (Zestaw reakcyjny).

Uwaga Stężenie końcowe matrycy może zostać zmodyfikowane.

Jeśli rozcieńczenie jest wymagane, co można sprawdzić w sekcji Dilution Required (Wymagane rozcieńczenie), objętość kwasu nukleinowego wymagana w sekcji Kit Reaction (Zestaw reakcyjny) wskaże wymaganą ilość rozcieńczonego produktu kwasu nukleinowego, który należy dodać do reakcji.

Jeśli rozcieńczenie nie jest wymagane, co można sprawdzić w sekcji Dilution Required (Wymagane rozcieńczenie), objętość kwasu nukleinowego wymagana w sekcji Kit Reaction (Zestaw reakcyjny) wskaże wymaganą ilość nierozcieńczonego produktu kwasu nukleinowego, który należy dodać do reakcji.

Raportowane wartości

Ekran początkowy wyświetlany po każdym pomiarze (patrz poprzednia ilustracja) pokazuje podsumowanie raportowanych wartości. Aby wyświetlić wszystkie raportowane wartości, należy zaznaczyć i przytrzymać wiersz opisujący daną próbkę. Poniżej przedstawiony został przykład:

• date (data i czas pomiaru próbki)

• sample name (nazwa próbki)

• # (numer próbki)

• nucleic acid concentration (stężenie kwasów nukleinowych)

• A260/A280

• A260/A230

• A260

• A280

• factor (parametr)

• baseline correction (korekta sygnału bazowego)

• location (lokalizacja)

• monitored wavelength (monitorowana długość fali)

• pathlength used (użyta długość ścieżki)

• contaminant (zanieczyszczenie)

• corrected nucleic acid concentration (skorygowane stężenie kwasu nukleinowego)

• species (związki chemiczne)

• kit name (nazwa zestawu)

• sample dilution ratio (współczynnik rozcieńczenia próbki)

• dilution required: nucleic acid volume (wymagane rozcieńczenie: objętość kwasu nukleinowego, µl)

• dilution required: diluent volume (wymagane rozcieńczenie: objętość rozcieńczalnika, µl)

• kit reaction: nucleic acid volume (zestaw reakcyjny: objętość kwasu, µl)

• kit reaction: water volume (zestaw reakcyjny: objętość wody, µl)

• kit reaction: final template conc. (zestaw reakcyjny: stężenie końcowe matrycy)

• stirrer (mieszadło)

• heater (podgrzewacz)

• measured temperature (temperatura zmierzona)

• target temperature (temperatura docelowa)