Raportowanie wyników

Ekran pomiarowy fluorometru (sterowanie lokalne)

Funkcja Fluorometr pokazuje krzywą wzorcową fluorescencji i podsumowanie wyników dla każdej zmierzonej próbki. Przykład ekranu oprogramowania do sterowania lokalnego NanoDrop Ultra:

Ekran pomiarowy fluorometru (sterowanie z poziomu komputera PC)

Funkcja pokazuje krzywą wzorcową fluorescencji i podsumowanie wyników dla każdej zmierzonej próbki. Układ ekranu pomiarowego oprogramowania sterowanego z poziomu komputera PC różni się nieznacznie od tego widocznego podczas sterowania lokalnego. Proszę zobaczyć Opcje wyświetlania ekranu pomiarowego aby zapoznać się z przykładem.

Raportowane wartości

W lokalnym oprogramowaniu sterującym, ekran początkowy wyświetlany po każdym pomiarze pokazuje podsumowanie raportowanych wartości. Aby wyświetlić wszystkie raportowane wartości, należy zaznaczyć i przytrzymać wiersz opisujący daną próbkę. Poniżej przedstawiony został przykład:

• date (data i czas pomiaru próbki)

• sample name (nazwa próbki)

• analyte concentration (stężenie analitu)

• RFU

• Dioda LED wzbudzenia