Raportowanie wyników

Ekran pomiaru metody niestandardowej (sterowanie lokalne)

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcja pokazuje widmo absorbancji i podsumowanie wyników. Przykład ekranu oprogramowania do sterowania lokalnego NanoDrop Ultra:

Uwaga Pomiary absorbancji mikroobjętościowej i pomiary wykonane przy użyciu niestandardowych kuwet są znormalizowane do ekwiwalentu 10,0 mm ścieżki optycznej.

Ekran pomiaru metody niestandardowej (sterowanie z poziomu komputera PC)

Dla każdej zmierzonej próbki i wzorca, funkcja pokazuje widmo absorbancji i podsumowanie wyników. Układ ekranu pomiarowego oprogramowania sterowanego z poziomu komputera PC różni się nieznacznie od tego widocznego podczas sterowania lokalnego. Proszę zobaczyć Opcje wyświetlania ekranu pomiarowego aby zapoznać się z przykładem.

Raportowane wartości

Ekran początkowy wyświetlany po każdym pomiarze (patrz poprzednia ilustracja) pokazuje podsumowanie raportowanych wartości. Aby wyświetlić wszystkie raportowane wartości, należy zaznaczyć i przytrzymać wiersz opisujący daną próbkę. Poniżej przedstawiony został przykład: