Granice wykrywalności (absorbancja) dla wstępnie zdefiniowanych barwników fluorescencyjnych

Typ próbki | Dolna granica wykrywalności | Górna granica wykrywalności a | Typowa powtarzalność b
--- | --- | --- | ---
Cy3, Cy3.5, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 660 | 0,2 pmol/µl (podstawa) | 100 pmol/µl (podstawa) | ±0,20 pmol/µl dla stężeń próbek od 0,20 do 4,0 pmol/µl; ±2% dla próbek >4,0 pmol/µl
Cy5, Cy5.5, Alexa Fluor 647 | 0,12 pmol/µl (podstawa) | 60 pmol/µl (podstawa) | ±0,12 pmol/µl dla stężeń próbek od 0,12 do 2,4 pmol/µl; ±2% dla próbek >2,4 pmol/µl
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594 | 0,4 pmol/µl (podstawa) | 215 pmol/µl (podstawa) | ±0,40 pmol/µl dla stężeń próbek od 0,40 do 8,0 pmol/µl; ±2% dla próbek >8,0 pmol/µl
Alexa Fluor 546 | 0,3 pmol/µl (podstawa) | 145 pmol/µl (podstawa) | ±0,30 pmol/µl dla stężeń próbek od 0,30 do 6,0 pmol/µl; ±2% dla próbek >6,0 pmol/µl

aWartości są przybliżone bNa podstawie pięciu powtórzeń (SD=ng/µl; CV=%)