Ustawienia

Ekran konfiguracji fluorescencji dsDNA lub RNA pojawia się po wybraniu odpowiedniej funkcji z zakładki Fluorescence (Fluorescencja) na ekranie głównym.

Aby wyświetlić ustawienia fluorescencji dsDNA lub RNA z odpowiedniego ekranu pomiarowego, należy wybrać ikonę Settings (Ustawienia), .

Ustawienia | Opis
--- | ---
Auto Naming (Automatyczne nazywanie) | Gdy opcja ta jest włączona, każdej próbce nadawana jest domyślna nazwa podstawowa „sample”, po której następuje numer próbki w sekwencji. Na przykład pierwsza próbka będzie miała nazwę „Sample 1”, a następnie „Sample 2” itd. Można edytować domyślną nazwę podstawową i nadpisać ją dowolną nazwą próbki.
Standards (Wzorce) | Tego ustawienia nie można dostosować, wszystkie aktualne testy wymagają użycia 2 wzorców do wygenerowania krzywej wzorcowej.
Replicates (Powtórzenia) | Należy skorygować liczbę pomiarów tego samego wzorca, które są uśredniane wspólnie w celu uzyskania powiązanej wartości RFU. Można użyć do 5 powtórzeń pomiarów. Uwaga: Ustawień powtórzeń nie można już zmienić po zmierzeniu pierwszego wzorca.
Sample to Reaction Volume (Objętość próbki do objętości reakcji) | Należy wybrać z rozwijanego menu dostępnych opcji, które odzwierciedlają ilość próbki w porównaniu do całkowitej objętości reakcji. Każdy test ma 2 dostępne opcje wyboru. Więcej informacji na temat wyboru opcji można znaleźć w protokole testu.