Charakterystyka

Spektrofotometry i fluorometry NanoDrop Ultra wyposażone są w: mikroobjętościowy system retencji próbek. Modele NanoDrop Ultrac oraz NanoDrop Ultrac FL są dodatkowo wyposażone w uchwyt na kuwety do analizy rozcieńczonych próbek przy użyciu widzialnego widma UV i standardowych kuwet. Modele NanoDrop Ultra FL i NanoDrop Ultrac FL mogą prowadzić zarówno pomiary absorbancji mikroobjętościowej, jak i fluorescencji, dzięki zastosowaniu czerwonych i niebieskich półprzewodnikowych diod elektroluminescencyjnych (LED), które są zorientowane pod kątem 90° do detektora.