Więcej funkcji

Spektrofotometrów i fluorometrów NanoDrop Ultra można używać do wykonywania pomiarów UV-Vis, OD600, kinetyki lub własnych pomiarów niestandardowych.

Funkcję widzialnego światła ultrafioletowego (UV-Vis) można skonfigurować bezpośrednio z ekranu dotykowego i umożliwia ona działanie instrumentu jako konwencjonalnego spektrofotometru. Można monitorować i raportować do 40 długości fal od 190 nm do 850 nm.

Funkcja Custom Methods (Metody niestandardowe) zapewnia dodatkową elastyczność dla użytkowników poszukujących unikalnych informacji o swoich próbkach.

• UV-Vis (Widmo od ultrafioletu do widzialnego)

• Custom Methods (Metody niestandardowe)

• OD600

• Kinetyka 259