Pomiar próbek mikroobjętościowych

Spektrofotometry i fluorometry NanoDrop Ultra wykorzystują napięcie powierzchniowe do utrzymywania niewielkiej objętości próbki pomiędzy dwoma podstawami. Opatentowany system retencji próbki umożliwia pomiar próbek o wysokim stężeniu bez konieczności ich rozcieńczania. Tutaj można uzyskać szczegółowe informacje. Niezbędne materiały eksploatacyjne • Spektrofotometr NanoDrop (Ultra, UltraC, Ultra FL, UltraC FL) • niestrzępiące się ściereczki laboratoryjne • skalibrowany pipetor precyzyjny (0–2 µl) • materiał próbki zawieszony w odpowiednim roztworze buforowym (patrz Przygotowanie próbek) • czysty roztwór buforowy do przebiegu próby pustej (patrz Wybór i pomiar próby pustej). |