On-Demand Technical Support (Wsparcie techniczne dostępne na życzenie)

W przypadku funkcji dsDNA i białka A280, oprogramowanie NanoDrop Ultra monitoruje wszystkie pomiary próbek pod kątem obecności zanieczyszczeń lub innych anomalii, które mogą wpływać na pomiar. Przykłady monitorowanych charakterystyk obejmują:

• Współczynniki absorbancji, które wskazują na obecność związków mogących zakłócać pomiary próbki (określane również jako „współczynniki czystości”). Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z filmem Czym jest współczynnik czystości?.

• Kontrola pęcherzyków powietrza, która sprawdza obecność pęcherzyków lub innych elementów odbijających światło w próbce lub próbie pustej.

Jeżeli dostępne są informacje techniczne, ikona „Information (Informacje)” pojawi się po lewej stronie wyników pomiarów. Ikona powiadomienia i baner pojawią się również w górnej części ekranu.

Należy wybrać ikonę, aby wyświetlić informacje.

Oto wyniki analizy kwasów nukleinowych, dla których dwa zmierzone współczynniki czystości są powyżej lub poniżej oczekiwanej wartości, a próbka zawierała wystarczającą ilość pęcherzyków powietrza, aby prawdopodobnie wpłynąć
na wyniki pomiarów.

Proszę wybrać przycisk informacyjny, aby uzyskać więcej informacji. Poniżej znajdują się informacje dotyczące błędu pęcherzyków powietrza:

Proszę wybrać przycisk Learn More (Dowiedz się więcej), aby wyświetlić dalsze informacje.