Ustawienia

Ekran konfiguracji dsDNA, ssDNA lub RNA pojawia się po wybraniu odpowiedniej funkcji z zakładki Nucleic Acids (Kwasy nukleinowe) na ekranie głównym. Aby wyświetlić ustawienia dsDNA, ssDNA lub RNA z odpowiedniego ekranu pomiarowego, należy wybrać ikonę Setup (Ustawienia) .

Ustawienia | Dostępne opcje | Opis
--- | --- | ---
Auto Naming (Automatyczne nazywanie) | On (Włączone) lub Off (Wyłączone) | Gdy opcja ta jest włączona, każdej próbce nadawana jest domyślna nazwa podstawowa „sample”, po której następuje numer próbki w sekwencji. Na przykład pierwsza próbka będzie miała nazwę „Sample 1”, a następnie „Sample 2” itd. Można edytować domyślną nazwę podstawową i nadpisać ją dowolną nazwą próbki.
Baseline correction (Korekta sygnału bazowego) | On (Włączone) lub Off (Wyłączone) Należy wprowadzić wartość korekty długości fali sygnału bazowego w nm lub użyć wartości domyślnej (340 nm) | Opcjonalna korekta sygnału bazowego zdefiniowana przez użytkownika. Po włączeniu, oprogramowanie koryguje wszelkie przesunięcia spowodowane rozpraszaniem światła przez cząstki stałe poprzez odjęcie absorbancji zmierzonej po korekcie długości fali sygnału bazowego od wartości absorbancji dla wszystkich długości fal w widmie próbki. W rezultacie absorbancja widma próbki wynosi zero przy określonej długości fali sygnału bazowego.
RNA Contaminant Detection (Wykrywanie zanieczyszczenia RNA) | On (Włączone) lub Off (Wyłączone) Należy użyć menu rozwijanego, aby wybrać mammal (ssaka), plant (roślinę) lub bacteria (bakterię) | Po włączeniu, wykrywanie zanieczyszczeń RNA/DNA zastosuje modele matematyczne do przewidywania ilości zanieczyszczeń RNA w dsDNA lub dsDNA w RNA. Modele te są specyficzne dla źródła kwasu nukleinowego. Jeśli badany jest kwas nukleinowy ze źródła, dla którego nie ma modelu matematycznego, należy pozostawić te opcje niezaznaczone.
qPCR Setup (Konfiguracja qPCR) | On (Włączone) lub Off (Wyłączone) Należy użyć menu rozwijanego, aby wybrać jeden z dostępnych zestawów qPCR. | Po włączeniu, oprogramowanie automatycznie oblicza objętości próbki potrzebne do reakcji qPCR na podstawie stężenia próbki i zestawu qPCR wybranego podczas konfiguracji.