Operaciones generales de NanoDrop Ultra

Estas operaciones están disponibles desde cualquier pantalla de medición o en el historial.

Administrar identificadores

Puede agregar una o más etiquetas (es decir, etiquetas o etiquetas de metadatos) a un experimento para que el experimento sea más fácil de encontrar. Las etiquetas se pueden agregar desde el software de control local NanoDrop Ultra que se ejecuta en el instrumento o desde el software de control de PC NanoDrop Ultra instalado en una computadora personal.

Utilice el historial para agregar etiquetas a los experimentos, asignar etiquetas existentes, ver etiquetas asignadas y quitar o eliminar etiquetas en el instrumento. Puede filtrar la lista de experimentos en el historial en función de una o más etiquetas definidas por el usuario.

Etiquetar el nuevo experimento al guardarlo

–Después de medir la última muestra, toque .

–En la ventana End Experiment (Finalizar experimento), toque el campo que dice “Tap to enter tags” (Tocar para ingresar etiquetas). Aparecerá un teclado.

–Ingrese etiquetas definidas por el usuario y toque Done (Listo) para cerrar el teclado y agregar la etiqueta.

–Seleccione Next (Siguiente) para exportar o imprimir.

–Seleccione Finish (Finalizar) para cerrar el experimento.

Etiquetar un experimento en el historial

–En la página de inicio, seleccione para abrir el historial.

–Seleccione para abrir las opciones del menú de la fila del experimento y seleccione Tags (Etiquetas).

–En la ventana Manage Tags (Administrar etiquetas), toque el campo que dice “Tap to enter tags” (Tocar para ingresar etiquetas). Aparecerá un teclado.

–Ingrese etiquetas definidas por el usuario y toque Done (Listo) para cerrar el teclado.

–Seleccione Save (Guardar) para confirmar los cambios y cerrar la ventana Manage Tags (Administrar etiquetas). Agregue etiquetas adicionales según sea necesario.

Ver las etiquetas asignadas a un experimento

–En la página de inicio, seleccione para abrir el historial.

–Las etiquetas aparecerán debajo del nombre del experimento.

Buscar experimentos con etiquetas

–En la página de inicio, seleccione para abrir el historial.

–Ingrese el nombre de la etiqueta en la barra Search (Buscar)

Quitar una etiqueta

–En la página de inicio, seleccione para abrir el historial.

–Seleccione para abrir las opciones del menú de la fila del experimento y seleccione Tags (Etiquetas).

–En la ventana Administrar etiquetas, seleccione para cualquier etiqueta que desee eliminar.

–Seleccione Save (Guardar) para confirmar los cambios y cerrar la ventana Manage Tags (Administrar etiquetas).

Modificar el nombre de un experimento

Puede modificar el nombre del experimento al guardarlo o más tarde desde el historial.

Modifcar el nombre del experimento al final del experimento

–Cuando termine de medir las muestras, seleccione .

–Ingrese un nombre para este grupo de mediciones en el campo Experiment Name (Nombre del experimento).

–Seleccione Next (Siguiente).

–Seleccione Continue (Continuar) para exportar o imprimir el experimento.

–Seleccione Finish (Finalizar) para cerrar el experimento.

Modificar el nombre de un experimento desde el historial

–En la página de inicio, toque para abrir el historial.

–Use la función Search (Buscar) para encontrar el experimento.

–Haga doble clic o toque el experimento para abrirlo, seleccione el campo Experiment Name (Nombre del experimento) para mostrar el teclado.

–Ingrese el nuevo nombre del experimento.

–Toque la tecla Done (Listo) para cerrar el teclado y guardar el nuevo nombre.

Exportar experimentos seleccionados

Puede exportar los datos de medición al guardar el experimento o más tarde desde el historial.

Nota Los datos exportados al guardar se guardan en una base de datos (local o remota, según la configuración del almacenamiento de datos).

Los datos de medición se pueden exportar en tres formatos:

• Como archivos de valores separados por comas (.csv) que contengan uno o más de los siguientes:

–datos de espectro completo en columnas

–datos de informe en columnas

–nombre de la aplicación

–número de serie

• Como archivos de valores separados por tabulaciones (.tsv) que contengan uno o más de los siguientes:

–datos de espectro completo en columnas

–datos de informe en columnas

–nombre de la aplicación

–número de serie

• Como archivos del software NanoDrop Ultra (.ndu) que contengan espectros y resultados de medición para cada experimento exportado.

Use cualquier aplicación de hoja de cálculo o procesador de textos para abrir un archivo CSV o TSV. Aquí hay un ejemplo de varios resultados de medición de muestras en formato CSV:

Nota Los tipos de datos que se muestran dependen de la aplicación utilizada para medir las muestras (ácidos nucleicos en este ejemplo). Para obtener más información, consulte los detalles de la aplicación.

Los datos pueden exportarse a un dispositivo USB conectado a cualquier puerto USB del instrumento local (frente, atrás a la izquierda o atrás a la derecha), a una cuenta conectada en la nube o a una ubicación de la red. Si selecciona varios experimentos para exportar, cada experimento exportado tendrá un archivo correspondiente. Los nombres de archivo son los mismos nombres de los experimentos. El archivo se almacena en una carpeta denominada “NanodropUltra”, seguido del número de serie del instrumento. (Use System Status (Estado del sistema) para ver el número de serie de su instrumento).

Exportar datos al final del experimento

–Cuando termine de medir las muestras, seleccione .

–En la ventana End Experiment (Finalizar experimento), ingrese en Tags (Etiquetas) y modifique el nombre del experimento si lo desea, y luego seleccione Next (Siguiente) para pasar a la pestaña Data Export & Report (Exportación de datos e informe) dentro de la ventana End Experiment (Finalizar experimento).

–Seleccione Continue (Continuar) para abrir la ventana Data Export & Report (Exportación de datos e informe).

–Seleccione uno o más tipos de archivos de exportación y una o más opciones de informes personalizados.

–Designe la ubicación de exportación.

–Seleccione la pestaña Preview (Vista previa) para ver cómo se verá el archivo exportado, incluida cualquier personalización que se haya seleccionado. Esta característica no funcionará para el tipo de archivo de exportación .ndu.

–Seleccione Export (Exportar).

–Después del mensaje “Export Completed” (Exportación completada), seleccione OK (Aceptar).

Exportar datos del historial

–En la página de inicio, toque para abrir el historial.

–Seleccione la casilla de verificación de los experimentos que desea exportar. Puede usar la función Search (Buscar) para encontrar el experimento.

–Seleccione Export (Exportar).

–Seleccione uno o más tipos de archivos de exportación y una o más opciones de informes personalizados.

–Designe la ubicación de exportación.

–Seleccione Export (Exportar).

–Después del mensaje “Export Completed” (Exportación completada), seleccione OK (Aceptar).

Eliminar mediciones seleccionadas

Puede eliminar las mediciones de muestra seleccionadas de cualquier experimento o todas las mediciones en la base de datos.

Nota Los datos eliminados solo se pueden recuperar si se guardó un archivo de respaldo de la base de datos que contiene esos datos antes de la eliminación.

Eliminar datos de cualquier pantalla de medición

–Mantenga presionada la fila de muestra para abrir la ventana Sample Details (Detalles de la muestra).

–Seleccione .

–Seleccione Yes (Sí) para confirmar la eliminación de la medición de la muestra.

Eliminar datos del historial

–En la página de inicio, toque para abrir el historial.

–Seleccione la casilla de verificación de los experimentos que desea exportar. Puede usar la función Search (Buscar) para encontrar el experimento.

–Seleccione .

–Seleccione Yes (Sí) para confirmar la eliminación del experimento y todas las mediciones de la muestra dentro de ese experimento.

Imprimir mediciones seleccionadas

Conecte una impresora compatible al instrumento para imprimir rápidamente los resultados de la medición, incluidos los datos espectrales, curvas estándar, tablas de datos, detalles de muestras y resultados de diagnóstico. Puede imprimir en una impresora USB (etiqueta o servicio completo) o en una impresora remota a través de una conexión Ethernet o red inalámbrica.

Nota • La impresora inalámbrica o el dispositivo al que se conecte debe estar disponible en la misma red inalámbrica que el instrumento. La impresora inalámbrica también debe tener habilitada su función inalámbrica. • Las opciones de impresora de servicio completo no están disponibles si tiene una impresora de etiquetas conectada. Desconecte la impresora de etiquetas para acceder a las opciones de servicio completo de la impresora.

Imprimir datos al final del experimento

–Cuando termine de medir las muestras, seleccione .

–En la ventana End Experiment (Finalizar experimento), ingrese en Tags (Etiquetas) y modifique el nombre del experimento si lo desea, y luego seleccione Next (Siguiente) para pasar a la pestaña Data Export & Report (Exportación de datos e informe) dentro de la ventana End Experiment (Finalizar experimento).

–Seleccione Continue (Continuar) para abrir la ventana Data Export & Report (Exportación de datos e informe).

–Seleccione la pestaña Report (Informe).

–Seleccione una o más opciones de informes personalizados.

–Designe la ubicación de PDF para impresión si es necesario.

–Seleccione la pestaña Preview (Vista previa) para ver cómo se verá el informe imprimible, incluida cualquier personalización que se haya seleccionado.

–Seleccione Print (Imprimir) para seleccionar una impresora disponible para imprimir o seleccione Save to .pdf (Guardar en .pdf) para exportar un archivo .PDF a la ubicación especificada.

–Después del mensaje “Export Completed” (Exportación completada), seleccione OK (Aceptar).

Si se conecta una impresora de etiquetas al instrumento, el software imprime una etiqueta para cada medición seleccionada. Si se conecta una impresora de servicio completo, la pantalla de medición seleccionada se imprime para cada medición seleccionada.

Imprimir datos desde el historial

–En la página de inicio, seleccione para abrir el historial.

–Seleccione la casilla de verificación de los experimentos que desea imprimir. Puede usar la función Search (Buscar) para encontrar el experimento.

–Haga doble clic o toque el nombre del experimento para abrirlo.

–Seleccione en la parte superior de cualquier pantalla de datos espectrales, curva estándar o tabla de datos para ver las opciones de menú disponibles, y seleccione Data Export & Report (Exportación de datos e informe).

–Seleccione la pestaña Report (Informe).

–Seleccione una o más opciones de informes personalizados.

–Designe la ubicación de PDF para impresión si es necesario.

–Seleccione la pestaña Preview (Vista previa) para ver cómo se verá el informe imprimible, incluida cualquier personalización que se haya seleccionado.

–Seleccione Print (Imprimir) para imprimir en una impresora conectada o seleccione Save to .pdf (Guardar en .pdf) para exportar un archivo .PDF a la ubicación especificada.

–Después del mensaje “Export Completed” (Exportación completada), seleccione OK (Aceptar).

Si se conecta una impresora de etiquetas al instrumento, el software imprime una etiqueta para cada medición seleccionada. Si se conecta una impresora de servicio completo, la pantalla de medición seleccionada se imprime para cada medición seleccionada.

Imprimir detalles de la muestra

–Desde los datos espectrales, la curva estándar o la tabla de datos en cualquier pantalla de medición, o desde el historial, mantenga presionada la fila de la muestra para abrir el recuadro Sample Details (Detalles de la muestra).

–Seleccione .

–Seleccione una impresora disponible en el menú desplegable y seleccione Print (Imprimir).

Si se conecta una impresora de etiquetas al instrumento, el software imprime la etiqueta para la medición seleccionada. Si hay una impresora de servicio completo conectada, se imprime la pantalla de detalles de la muestra seleccionada.

Integración de la API de LIMS

La API REST permite un intercambio de datos eficiente, incluido el envío, la recuperación y la actualización de datos entre el instrumento y su LIMS. Para obtener más información sobre cómo utilizar la API REST, consulte el Manual de referencia de API de NanoDrop Ultra.