Materiales peligrosos

Muchos métodos de espectroscopia estándar se basan en el uso de disolventes. Otros involucran muestras corrosivas o muestras presurizadas en estado gaseoso.

Disolventes volátiles y muestras inflamables

|  | PRECAUCIÓN Evite lesiones personales. No deje disolventes ni muestras inflamables cerca del instrumento. Asegúrese de que el espacio de trabajo esté correctamente ventilado.

Disolventes compatibles

La mayoría de los disolventes que se utilizan normalmente en los laboratorios de ciencias biológicas son compatibles con los pedestales de fibra óptica de todos los espectrofotómetros y fluorómetros NanoDrop. Sin embargo, las propiedades de vapor a alta presión de algunos disolventes pueden no ser propicias para mediciones de volúmenes pequeños cuando se utiliza el pedestal para mediciones en cualquiera de los instrumentos NanoDrop. Si está midiendo muestras con presiones de vapor altas, utilice un instrumento con capacidad para medir muestras en cubetas.

Los siguientes disolventes son compatibles para su uso en los pedestales de todos los instrumentos NanoDrop.

Nota El derrame de estos disolventes en superficies que no sean de los pedestales puede dañar el instrumento.

•metanol | •etanol | •n-propanol
•alcohol isopropílico | •butanol | •acetona
•éter | •cloroformo | •tetracloruro de carbono
•DMSO | •DMF | •acetonitrilo
•THF | •tolueno | •hexano
•benceno | •hidróxido de sodio | •hipoclorito de sodio (lejía)
•HCl diluido | •HNO3 diluido | •ácido acético diluido

Se recomienda limpiar todos los disolventes corrosivos del pedestal inmediatamente después de completar una medición. También se recomienda que el usuario finalice una serie de mediciones con una muestra de diH2O para garantizar que no queden disolventes en el pedestal.

El diafragma alrededor del pedestal del NanoDrop está fijo en el instrumento. No intente retirar el diafragma ni romper el sello. Evite la exposición prolongada del diafragma a HCl, alcohol, lejía, acetona u otros disolventes, ya que el adhesivo que sujeta el sello podría dañarse. Si el sello se suelta, comuníquese con nosotros.

Nota Todas las formas de ácido fluorhídrico (HF) son incompatibles, ya que el ion fluoruro dejará marcas en el cable de fibra óptica.

Materiales de riesgo biológico o radiactivos y agentes infecciosos

Las muestras biológicas como los tejidos, los líquidos corporales, los agentes infecciosos y la sangre humana y de otros animales pueden transmitir enfermedades infecciosas. Use el equipo de protección adecuado. El personal debe recibir formación de acuerdo con los requisitos reglamentarios y de la organización aplicables antes de trabajar con materiales potencialmente infecciosos. Siga los protocolos del Programa de bioseguridad de su organización para trabajar con materiales potencialmente infecciosos o manipularlos.

Los instrumentos, accesorios, componentes u otros materiales asociados no deben desecharse y no pueden devolverse a nosotros ni a otros fabricantes de accesorios si están contaminados con materiales de riesgo biológico o radiactivos, agentes infecciosos o cualquier otro material o condición que pueda constituir un riesgo de salud o lesiones para los empleados. Comuníquese con nosotros si tiene preguntas sobre los requisitos de descontaminación.