Mantenimiento del sistema de muestreo en cubetas

El sistema de muestreo en cubetas se incluye solo con los modelos de los instrumentos NanoDrop UltraC y NanoDrop UltraC FL. Para obtener información sobre las cubetas compatibles, consulte Medición de una muestra con una cubeta.

Nota Limpie y seque la cubeta después de cada medición. Utilice cubetas que no tengan rayones y evite las huellas dactilares, ya que pueden afectar los resultados.

Nota No use un atomizador o rociador sobre el instrumento o cerca de él, ya que los líquidos fluirán hacia el instrumento y podrían causar daños permanentes.

Para realizar el mantenimiento del sistema de muestreo en cubetas • Mantenga el brazo del instrumento cerrado cuando el instrumento no esté en uso. • Utilice aire comprimido para eliminar el polvo del soporte de cubetas. • Limpie cualquier derrame dentro del soporte de cubetas con una toallita de laboratorio nueva. Para limpiar y realizar el mantenimiento de las cubetas, siga las recomendaciones del fabricante de las cubetas. |