Resultados informados

Pantalla de medición de ADN de oligonucleótidos (control local)

Para cada muestra medida, las aplicaciones Oligo DNA y Oligo RNA muestran el espectro de absorbancia y un resumen de los resultados. A continuación, se muestra un ejemplo de la pantalla de medición del software de control local NanoDrop Ultra:

1Oligonucleótido medido: TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT

Nota Las mediciones de absorbancia de microvolumen y las mediciones tomadas con cubetas no estándar se normalizan a un equivalente de 10,0 mm de longitud de trayectoria.

Pantalla de medición de ADN o ARN de oligonucleótido (control de PC)

Para cada muestra medida, las aplicaciones Oligo DNA y Oligo RNA muestran los resultados informados del espectro de absorbancia UV. El diseño de la pantalla de medición del software de control de PC difiere ligeramente del control local. Consulte Opciones de visualización de la pantalla de medición para ver un ejemplo.

Valores informados

La pantalla inicial que aparece después de cada medición (consulte la imagen anterior) muestra un resumen de los valores informados. Para ver todos los valores informados, mantenga presionada la fila de la muestra. Aquí hay un ejemplo:

• N.° (número de muestra)

• Fecha (fecha y hora en que se tomó la medición de la muestra)

• Nombre de la muestra

• Concentración de ácido nucleico

• A260/A280

• A260/A230

• A260

• A280

• Factor

• Corrección inicial

• Secuencia de oligonucleótido

• Ubicación

• Longitud de trayectoria utilizada

• Longitud de onda monitoreada

• Agitador

• Calentador

• Temperatura medida

• Temperatura objetivo

Nota Los cinco nucleótidos que componen el ADN y el ARN exhiben relaciones A260/A280 ampliamente diferentes. Consulte Relaciones de pureza de oligonucleótidos para obtener más información.

Temas relacionados

• Operaciones básicas del instrumento

• Cálculos de oligonucleótidos