Límites de detección

Los límites de detección inferiores y las especificaciones de reproducibilidad para los ácidos nucleicos se incluyen aquí. Los límites de detección superiores dependen del límite de absorbancia superior del instrumento y los coeficientes de extinción definidos por el usuario.

Para calcular los límites de detección superiores para muestras de ácido nucleico

Para calcular los límites de detección superiores en ng/µl, utilice la siguiente ecuación:

(límite superior de absorbanciainstrumento * coeficiente de extinciónmuestra)

Por ejemplo, para una medición de muestra con un coeficiente de extinción de 55, la ecuación sería la siguiente:

(550 AU * 55 ng-cm/µl) = 30 250 ng/µl

Nota Para las mediciones con cubetas de 10 mm de longitud de trayectoria, el límite superior de absorbancia es de 1,5 AU, que es aproximadamente 75 ng/µl para ADNbc.

Temas relacionados

• Límites de detección para todas las aplicaciones