Resultados informados

Pantalla de medición de proteínas y etiquetas (control local).

Para cada muestra medida, esta aplicación muestra el espectro de absorbancia y un resumen de los resultados. A continuación, se muestra un ejemplo de la pantalla de medición del software de control local NanoDrop Ultra:

Nota • Se realiza una corrección inicial a 850 nm (el valor de absorbancia a 850 nm se resta de los valores de absorbancia en todas las longitudes de onda en el espectro de la muestra). • Las mediciones de absorbancia de microvolumen y las mediciones tomadas con cubetas no estándar se normalizan a un equivalente de 10,0 mm de longitud de trayectoria.

Pantalla de medición de proteínas y etiquetas (control de PC).

Para cada muestra medida, esta aplicación muestra el espectro de absorbancia
y un resumen de los resultados. El diseño de la pantalla de medición del software
de control de PC difiere ligeramente del control local. Consulte Opciones de visualización de la pantalla de medición para ver un ejemplo.

Valores informados

La pantalla inicial que aparece después de cada medición (consulte la imagen anterior) muestra un resumen de los valores informados. Para ver todos los valores informados, mantenga presionada la fila de la muestra. Aquí hay un ejemplo:

Valores informados para la aplicación Proteins & Labels

• N.° (número de muestra)

• Fecha (fecha y hora en que se tomó la medición de la muestra)

• Nombre de la muestra

• Concentración de proteínas

• Ubicación

• A280

• A260/A280

• Nombre del tinte, concentración y absorbancia

• Grado de marcado

• Longitud de onda monitoreada

• Longitud de trayectoria utilizada

• Coeficiente de extinción de masa (solución al 1 %)

• Coeficiente de extinción molar

• Peso molecular (kDa)

• Tipo de muestra

• Corrección del análisis

• Corrección de tinte con pendiente

• Agitador

• Calentador

• Temperatura medida

• Temperatura objetivo

Temas relacionados

• Operaciones básicas del instrumento

• Cálculos de proteínas y etiquetas