Cronograma de diagnóstico

La función Diagnostics Schedule (Cronograma de diagnóstico) permite a los usuarios establecer intervalos específicos para recibir alertas, lo que garantiza la realización oportuna de las comprobaciones de diagnóstico en el instrumento. Los espectrofotómetros y fluorómetros NanoDrop Ultra registran la fecha y hora de la última ejecución de todos los diagnósticos disponibles, lo que proporciona un sistema automatizado y confiable para mantener un rendimiento óptimo del instrumento.

Para habilitar el cronograma de diagnóstico

1. En la pantalla de inicio, seleccione (diagnóstico) y luego seleccione Diagnostics Schedule (Cronograma de diagnóstico).

2. Utilice el botón deslizante junto a Diagnostics Schedule (Cronograma de diagnóstico) para habilitar o inhabilitar la función.

3. Una vez habilitada, use el cuadro de entrada junto a Expiration interval (Intervalo de caducidad), para definir la cantidad de días (90 a 999) que transcurrirán antes de que una prueba de diagnóstico se considere vencida.

Una vez que una prueba de diagnóstico haya caducado, se activará una alerta para enviar un mensaje al usuario. A continuación, se proporciona un ejemplo de esta alerta.