Medir con un método personalizado

Utilice la aplicación Custom (Personalización) para crear y ejecutar un método definido creado por el usuario. Para obtener más información, consulte Crear método personalizado.

Antes de empezar...

Antes de tomar mediciones en el pedestal con el instrumento NanoDrop Ultra, levante el brazo del instrumento y limpie los pedestales superior e inferior. Como mínimo, limpie los pedestales con una toallita de laboratorio nueva. Para obtener más información, consulte Limpieza de los pedestales.

AVISO • No use un atomizador o rociador sobre el instrumento o cerca de él, ya que los líquidos fluirán hacia el instrumento y podrían causar daños permanentes. • No use ácido fluorhídrico (HF) sobre los pedestales. Los iones de fluoruro causarán un daño permanente a los cables de fibra óptica de cuarzo.

Procedimiento

1. En la pantalla de inicio, seleccione la pestaña More Apps (Más aplicaciones) y luego seleccione Custom Methods (Métodos personalizados).

2. En el panel de selección de métodos, seleccione el método que desea ejecutar.

La información sobre el método seleccionado aparece en el panel de detalles del método.

3. Seleccione .

4. Si usa un modelo NanoDrop Ultrac o NanoDrop Ultrac FL, seleccione la vía de medición correcta.

–Cuando utilice una cubeta, seleccione Cuvette (Cubeta) en el menú desplegable en la parte superior de la pantalla para que se muestren los ajustes de la cubeta. Seleccione la longitud de trayectoria deseada, la velocidad de agitación y el calentamiento, y luego cierre el menú desplegable.

–Cuando utilice el pedestal para realizar mediciones, deje Pedestal como el ajuste seleccionado en la parte superior de la pantalla.

5. Siga las instrucciones en pantalla para medir una muestra.