Ajustes

La pantalla de configuración de dsDNA Pro, ssDNA Pro o RNA Pro aparece después de seleccionar la aplicación correspondiente en la pestaña Acclaro Pro en la pantalla de inicio. Para mostrar los ajustes de dsDNA Pro, ssDNA Pro o RNA Pro, en la pantalla de medición de dsDNA Pro, ssDNA Pro o RNA Pro, seleccione .

Configuración | Opciones disponibles | Descripción
--- | --- | ---
Denominación automática | On (activado) u Off (desactivado) | Cuando está habilitado, a cada muestra se le asigna un nombre inicial predeterminado “sample” (muestra), seguido del número de muestra en la secuencia. Por ejemplo, la primera muestra se llamaría “Sample 1” (Muestra 1), seguida de “Sample 2” (Muestra 2), etc. Puede modificar el nombre inicial predeterminado y sobrescribir cualquier nombre de muestra.
Corrección inicial | On (activado) u Off (desactivado) Ingrese la longitud de onda de corrección inicial en nm o use el valor predeterminado (340 nm) | Corrección inicial opcional definida por el usuario. Cuando está habilitado, el software corrige cualquier desviación causada por partículas de dispersión de luz al restar la absorbancia medida en la longitud de onda de corrección inicial especificada a los valores de absorbancia en todas las longitudes de onda en el espectro de la muestra. Como resultado, la absorbancia del espectro de la muestra es cero en la longitud de onda de corrección inicial especificada.