Resultados informados

Pantalla de medición de OD600 (control local)

Para cada muestra medida, esta aplicación muestra el espectro de absorbancia y un resumen de los resultados. A continuación, se muestra un ejemplo del software de control local NanoDrop Ultra:

Nota Las mediciones de absorbancia de microvolumen y las mediciones tomadas con cubetas no estándar se normalizan a un equivalente de 10,0 mm de longitud de trayectoria.

Pantalla de medición de OD600 (control de PC)

Para cada muestra y estándar medidos, esta aplicación muestra el espectro de absorbancia y un resumen de los resultados. El diseño de la pantalla de medición del software de control de PC difiere ligeramente del control local. Consulte Opciones de visualización de la pantalla de medición para ver un ejemplo.

Valores informados

La pantalla inicial que aparece después de cada medición muestra un resumen de los valores informados. Para ver todos los valores informados, mantenga presionada la fila de la muestra. Aquí hay un ejemplo:

Temas relacionados

• Operaciones básicas del instrumento

• Cálculos de OD600