Cuando llega el sistema

|  | ADVERTENCIA Evite lesiones personales. Si el equipo se utiliza de una manera no especificada en la documentación adjunta, la protección proporcionada por el equipo puede verse afectada.

|  | PRECAUCIÓN Evite lesiones personales. Realice solo los procedimientos descritos en la documentación. Si hay otros problemas, comuníquese con nosotros. Cualquier otro servicio debe estar a cargo solo de personal capacitado.

|  | PRECAUCIÓN Evite el riesgo de descarga eléctrica. No retire la cubierta del instrumento. Cualquier otro servicio debe estar a cargo solo de personal capacitado.

Cuando llegue el instrumento, verifique el exterior de la caja de envío para detectar signos de daños. Si el daño es evidente, comuníquese con nosotros o con su distribuidor local para obtener instrucciones.

• Mueva la caja de envío al lugar de instalación al menos 24 horas antes de la instalación.

Nota • Dentro de la caja de envío, el instrumento está sellado en una bolsa de plástico para mantener la unidad seca. • Espere 24 horas para que el instrumento alcance la temperatura ambiente antes de abrir la bolsa. Si se abre la bolsa antes de que el instrumento alcance la temperatura ambiente, la humedad podría condensarse en los componentes ópticos y causar daños permanentes.

• Mantenga el instrumento en posición vertical en todo momento.

La garantía no cubrirá lo siguiente:

• Daños debido a técnicas de movimiento inadecuadas.

• Daños debido a la extracción de la bolsa de plástico sellada antes de que el instrumento haya alcanzado la temperatura ambiente.

Nota Es importante tener instalados todos los servicios que utilizará el sistema antes de que llegue el instrumento. Las instalaciones de servicios deben cumplir con todos los códigos locales de construcción y seguridad.