Administrar los métodos cinéticos

Crear un método cinético

1. En la pantalla de inicio, seleccione la pestaña More Apps (Más aplicaciones) y luego seleccione Kinetics (Cinética).

2. Seleccione + New Method (Método nuevo).

3. Ingrese el Method Name (Nombre del método) y la Description (Descripción) (si lo desea), seleccione el Measurement range (Intervalo de medición) (use el menú desplegable para seleccionar intervalos, se muestra a continuación) y especifique hasta tres longitudes de onda para monitorear.

Seleccione todos los ajustes específicos de la cubeta aplicables (longitud de trayectoria, velocidad de agitación y calentamiento)

4. Seleccione la pestaña Stages and Intervals (Etapas e intervalos). Se mostrarán los ajustes de las etapas y los intervalos.

5. Seleccione Number of stages (Número de etapas) y Time unit (Unidad de tiempo) (minutos o segundos)

6. Para cada etapa, especifique # intervals (n.° de intervalos), Interval times (Tiempos de intervalo) y los Delays (Retrasos) entre las etapas

Las filas y los cuadros coloreados a la derecha representan visualmente las etapas especificadas. Las filas coloreadas muestran las horas de inicio y finalización de cada etapa; los cuadros coloreados corresponden al retraso especificado y la cantidad de intervalos para cada etapa.

7. Para guardar el método y volver al menú Kinetics (Cinética), seleccione Save (Guardar).

Nota El Method Name (Nombre del método), Interval Time (Tiempo del intervalo) y # Intervals (N.º de intervalos) deben definirse para poder guardar el método.

Ver o modificar el método cinético

1. En la pantalla Kinetics (Cinética), seleccione junto al método que desee modificar.

2. Seleccione Edit (Modificar)..

3. Visualice y ajuste la configuración del método como lo desee.

4. Seleccione Save (Guardar).

Copiar el método cinético

Para crear un método cinético que sea similar a otro existente, abra el método existente, realice los cambios, luego seleccione Save As (Guardar como) e ingrese un nuevo nombre.

1. En la pantalla Kinetics (Cinética), seleccione junto al método que desee copiar.

2. Seleccione Edit (Modificar).

3. Visualice y ajuste la configuración del método como lo desee.

4. Ingrese un nuevo nombre del método y una descripción.

5. Seleccione Save As (Guardar como).

6. Ingrese un nuevo nombre para el método y haga clic en Save (Guardar).

Exportar el método cinético

Exporte un método cinético para ejecutarlo y almacenar los resultados de la medición en otro instrumento NanoDrop Ultra u otra computadora con el software de control para PC NanoDrop Ultra.

1. En la pantalla Kinetics (Cinética), seleccione junto al método que desee exportar.

2. Seleccione Export (Exportar) (si el método no es válido, se muestra un mensaje de error; los errores deben corregirse antes para poder exportar el método).

3. Seleccione una ubicación de exportación disponible en el menú desplegable y elija Export (Exportar) (el método se exporta al archivo de métodos [extensión de nombre de archivo *.method] en formato exclusivo).

Para transferir el método a otro instrumento NanoDrop Ultra o software de control de PC NanoDrop Ultra, copie el archivo del método en un dispositivo de memoria USB y luego cargue el método (consulte Importar el método cinético para obtener más detalles).

Importar el método cinético

Importe un método cinético a un instrumento NanoDrop Ultra o a una computadora con el software de control de PC NanoDrop Ultra para ejecutar o modificar el método.

1. En la pantalla Kinetics (Cinética), seleccione Import (Importar).

2. Busque y seleccione el archivo “.method”.

3. Seleccione Import (Importar) (el método importado se agrega al final del panel de selección de métodos).

Eliminar un método cinético

1. En la pantalla Kinetics (Cinética), seleccione junto al método que desee eliminar.

2. Seleccione Delete (Eliminar).

3. Después del mensaje de confirmación, seleccione Yes (Sí).