Medir Custom Factor Pro

Utilice la aplicación Custom Factor (Factor personalizado) para cuantificar con
mayor precisión muestras de ADN o ARN purificado en concentraciones más altas (>62,5 A), que se absorben a 260 nm con un factor o coeficiente de extinción definido por el usuario. La aplicación informa la concentración de ácido nucleico y dos relaciones de absorbancia (A260/A280 y A260/A230). También se puede utilizar una corrección inicial de un solo punto.

Antes de empezar...

Antes de tomar mediciones en el pedestal con el instrumento NanoDrop Ultra, levante el brazo del instrumento y limpie los pedestales superior e inferior. Como mínimo, limpie los pedestales con una toallita de laboratorio nueva. Para obtener más información, consulte Limpieza de los pedestales.

AVISO • No use un atomizador o rociador sobre el instrumento o cerca de él, ya que los líquidos fluirán hacia el instrumento y podrían causar daños permanentes. • No use ácido fluorhídrico (HF) sobre los pedestales. Los iones de fluoruro causarán un daño permanente a los cables de fibra óptica de cuarzo.

Procedimiento

1. En la pantalla de inicio, seleccione la pestaña Acclaro Pro y luego seleccione Custom Factor Pro.

2. Seleccione cualquiera de las opciones de configuración si lo desea y luego seleccione Save (Guardar).

3. Pipetee 1 a 2 µl de solución de blanco en el pedestal inferior y baje el brazo.

4. Seleccione Blank (Blanco) y espere a que se complete la medición.

Sugerencia: si la opción Auto-Blank (Blanco automático) está activada, la medición del blanco comienza automáticamente después de bajar el brazo.

5. Levante el brazo y limpie ambos pedestales con una toallita de laboratorio nueva.

6. Pipetee 1 a 2 µl de solución de muestra en el pedestal.

7. Inicie la medición de la muestra:

–Si la opción Auto-Measure (Medición automática) está activada, baje el brazo; si está desactivada, baje el brazo y seleccione Measure (Medir).

Cuando finaliza la medición de la muestra, se muestran el espectro y los valores informados (consulte la siguiente sección).

8. Cuando haya terminado de medir las muestras, seleccione End Experiment (Finalizar experimento).

9. Levante el brazo y limpie ambos pedestales con una toallita nueva.

Temas relacionados

• Medición de una muestra de microvolumen

• Mejores prácticas para mediciones de microvolumen

• Preparación de muestras y blancos

• Operaciones básicas del instrumento