Conectividad

Estas opciones están disponibles:

Wi-Fi | Utilice esta pestaña para habilitar y especificar una conexión Wi-Fi para el instrumento. El adaptador para Wi-Fi y Bluetooth de NanoDrop Ultra debe insertarse en el instrumento; de lo contrario, la función no estará disponible.
Bluetooth | Utilice esta pestaña para habilitar y especificar una conexión Bluetooth para el instrumento. El adaptador para Wi-Fi y Bluetooth de NanoDrop Ultra debe insertarse en el instrumento; de lo contrario, la función no estará disponible.
Cloud (Nube) | Utilice esta pestaña para conectarse a Thermo Fisher Connect Platform, que permite la exportación directa de datos a Thermo Fisher Cloud Connect, Google Drive o Microsoft OneDrive. Es posible que algunas plataformas en la nube solo estén disponibles en ciertas ubicaciones globales.

Wi-Fi

Utilice esta pestaña para habilitar y especificar una conexión Wi-Fi para el instrumento. El adaptador para Wi-Fi y Bluetooth de NanoDrop Ultra debe insertarse en el instrumento; de lo contrario, esta función no estará disponible.

Configurar la red de Wi-Fi en el instrumento

1. En la página de inicio, seleccione (Settings (Ajustes).

2. Seleccione Connectivity (Conectividad) y, a continuación, seleccione la pestaña Wi-Fi en la parte superior.

3. Use el botón deslizante para habilitar la conectividad Wi-Fi (se vuelve azul con una marca de verificación y el software busca automáticamente cualquier red Wi-Fi disponible).

Si no se encuentran redes Wi-Fi, después de unos segundos se muestra el mensaje “No nearby Wi-Fi networks were found” (No se encontraron redes Wi-Fi cercanas).

4. El instrumento NanoDrop Ultra actualizará continuamente la lista de redes disponibles.

5. El nombre de la red Wi-Fi debe aparecer en la lista que se muestra.

6. Para conectarse a una red Wi-Fi, toque el nombre de la red en la lista de redes disponibles.

7. Si la red Wi-Fi está protegida con contraseña, aparecerá una ventana emergente solicitando el ingreso de la contraseña de Wi-Fi. Ingrese la contraseña y seleccione OK (Aceptar).

8. Aparecerá una marca de verificación verde junto al nombre si la vinculación se realizó correctamente.

9. Cuando la función de Wi-Fi está habilitada y conectada, un icono de Wi-Fi aparecerá en la parte superior de la pantalla.

10. Seleccione atrás para volver a la pantalla Settings (Ajustes).

Desconectar la red de Wi-Fi

Para desconectarse de una red Wi-Fi conectada, seleccione el icono de desconexión y luego seleccione Forget (Olvidar) para confirmar.

Bluetooth

Utilice esta pestaña para habilitar y especificar una conexión Bluetooth para el instrumento. El adaptador para Wi-Fi y Bluetooth de NanoDrop Ultra debe insertarse en el instrumento; de lo contrario, esta función no estará disponible.

Nota Asegúrese de que el dispositivo esté marcado como “Bluetooth” y no solo como “inalámbrico”. Todos los dispositivos Bluetooth son inalámbricos, pero no todos los dispositivos inalámbricos funcionarán con Bluetooth.

Configurar conexiones Bluetooth en el instrumento

1. En la página de inicio, seleccione (Settings (Ajustes).

2. Seleccione Connectivity (Conectividad) y, a continuación, seleccione la pestaña Bluetooth en la parte superior.

3. Use el botón deslizante para habilitar la conectividad Bluetooth (se vuelve azul con una marca de verificación y el software busca automáticamente cualquier dispositivo de entrada Bluetooth disponible).

Si no se encuentran dispositivos Bluetooth, después de unos segundos, se muestra el mensaje “No nearby Bluetooth devices were found” (No se encontraron dispositivos Bluetooth cercanos).

4. Para agregar un dispositivo Bluetooth, siga las instrucciones del fabricante para vincular el dispositivo (por ejemplo, es posible que deba mantener presionado un botón). El instrumento NanoDrop Ultra actualizará continuamente la lista de dispositivos disponibles.

5. El nombre del dispositivo debería aparecer en la lista proporcionada.

6. Para vincular un dispositivo, toque el nombre en la lista de dispositivos disponibles; aparecerá una marca de verificación verde junto al nombre si la vinculación se realizó correctamente.

7. Cuando Bluetooth está habilitado y conectado, un icono de Bluetooth aparecerá en la parte superior de la pantalla.

8. Repita los pasos anteriores para agregar otro dispositivo Bluetooth o seleccione atrás para volver a la pantalla Settins (Ajustes).

Nota Si su dispositivo Bluetooth no se vincula, reinícielo y luego repita los pasos anteriores para vincularlo con el instrumento (también puede intentar apagar y volver a encender el Bluetooth). Después de vincular un dispositivo, este permanece vinculado incluso después de reiniciar el instrumento.

Desconectar un dispositivo Bluetooth

Para desconectarse de un dispositivo Bluetooth, seleccione el icono de desconexión y luego seleccione Forget (Olvidar) para confirmar.

Nota • Si no se selecciona ningún dispositivo Bluetooth para la entrada de datos, el instrumento dependerá del teclado de pantalla táctil integrado para ingresar los datos. • Para volver a seleccionar el dispositivo, siga los pasos anteriores y seleccione la casilla de verificación Use for Input (Usar para entrada) del dispositivo.

Cloud (Nube)

Utilice esta pestaña para conectarse a Thermo Fisher Connect Platform, que permite la exportación directa de datos a Thermo Fisher Connect, Google Drive o Microsoft OneDrive.

Crear una cuenta de Thermo Fisher Scientific Cloud Connect

Durante la configuración inicial de la nube, el instrumento debe estar conectado a la plataforma Thermo Fisher Cloud Connect. Se debe utilizar una cuenta de Thermo Fisher durante este proceso y se requiere una configuración por única vez.

1. En una PC, ingrese en www.thermofisher.com/cloud (si se encuentra fuera de China) o www.thermofisher.cn/cloud (si se encuentra en China).

2. Seleccione Sign in (Iniciar sesión) para acceder a un menú desplegable.

3. Seleccione Sign in (Iniciar sesión) nuevamente si ya posee una cuenta de Thermo Fisher o Create Account (Crear cuenta) si aún no tiene una, y complete los pasos adicionales para crear una cuenta gratuita.

Crear un PIN de Thermo Fisher Cloud Connect

1. Después de iniciar sesión en su cuenta de Thermo Fisher en su navegador preferido, seleccione My Account (Mi cuenta).

2. Seleccione Connect: Lab, Data, Apps (Conectar: laboratorio, datos, aplicaciones).

3. Seleccione el icono en el panel izquierdo, luego seleccione Instruments (Instrumentos) y, a continuación, Connected Instruments (Instrumentos conectados).

4. Seleccione Change PIN number (Cambiar número PIN) cerca de la parte superior derecha de la página de Instrument Connect.

5. Ingrese un número PIN único y guarde esta información, ya que la necesitará más adelante.

Conectarse a una cuenta de nube de Thermo Fisher

1. En la página de inicio del instrumento, seleccione Settings (Ajustes).

2. Seleccione Connectivity (Conectividad) y, a continuación, seleccione la pestaña Cloud (Nube) en la parte superior.

3. Asegúrese de seleccionar la región adecuada. Las opciones son Others (Otros) o China.

Nota Al utilizar China como región, los usuarios no podrán exportar a Google Drive debido a las limitaciones del país.

4. Seleccione el tablero en el navegador de Internet para mostrar un código de vinculación único para el instrumento.

5. En una PC con acceso a Internet, ingrese en https://apps.thermofisher.com/.

6. Inicie sesión en su cuenta de Thermo Fisher en su navegador web preferido en una PC con acceso a Internet.

7. Seleccione Connect: Lab, Data, Apps (Conectar: laboratorio, datos, aplicaciones).

8. Seleccione el icono en el panel izquierdo, luego seleccione Instruments (Instrumentos) y, a continuación, Connected Instruments (Instrumentos conectados).

9. Seleccione Link instrument (Enlazar instrumento) e ingrese el código de enlace único proporcionado por el instrumento.

10. Seleccione Link instrument (Enlazar instrumento).

11. La cuenta de Thermo Fisher Scientific conectada ahora aparecerá en la pestaña Settings (Ajustes) > Connectivity (Conectividad) > Cloud (Nube).

12. Use para mostrar cualquier cuenta de la nube que se haya asociado con la cuenta de Thermo Fisher Scientific.

13. Se solicitará el PIN de Thermo Fisher Cloud Connect; ingréselo y seleccione OK (Aceptar).

14. Seleccione la opción Connect Account (Conectar cuenta) y siga los pasos del 5 al 10 para agregar más cuentas de Thermo Cloud Connect.

Conectarse a una cuenta de Google Drive o Microsoft OneDrive

Primero conecta la plataforma Thermo Fisher Connect y luego conecta las demás plataformas en la nube. Para más información, consulta la sección anterior.

1. Desde la página principal de Thermo Fisher Connect, abre Configuración seleccionando la opción en la esquina superior izquierda de la pantalla.

2. Abre el menú desplegable Instruments y selecciona Connected Instruments.

3. Usa el botón Instrument Settings debajo del NanoDrop Ultra ya conectado y selecciona Storage Settings.

4. Selecciona Add account.

5. Selecciona Add account debajo de la plataforma en la nube deseada.

6. Otorga a thermofisher.com acceso a la unidad en la nube.

•Para la conexión con Google Drive, asegúrate de que la opción See, edit, create, and delete all of your Google Drive files esté marcada; si no está marcada, los archivos no se guardarán en la unidad.

•

7. En la pestaña Cloud dentro de la configuración del instrumento, selecciona la flecha hacia abajo y luego el PIN para ver las unidades en la nube recién agregadas. La unidad en la nube recién agregada debe aparecer como activa y ahora aparecerá como opción de exportación.

Nota Como medida de seguridad, el acceso a la cuenta conectada de Google Drive o Microsoft OneDrive vencerá después de 90 días. En ese momento, el usuario deberá realizar estos pasos nuevamente para volver a configurar la cuenta.

Desconectar una cuenta de nube de Thermo Fisher

1. Después de iniciar sesión en su cuenta de Thermo Fisher en su navegador preferido, seleccione My Account (Mi cuenta).

2. Seleccione Connect: Lab, Data, Apps (Conectar: laboratorio, datos, aplicaciones), el cual lo llevará a la página de inicio de Thermo Fisher Connect.

3. Abra los ajustes seleccionando en la parte superior izquierda de la pantalla.

4. Abra Instruments (Instrumentos) del menú desplegable y, a continuación, seleccione Connected Instruments (Instrumentos conectados).

5. Seleccione en la parte inferior derecha del perfil del instrumento conectado en el panel de control del instrumento.

6. Seleccione Disconnect (Desconectar) y, a continuación, Confirm (Confirmar). El perfil desaparecerá de la pestaña Cloud (Nube) del instrumento que estaba conectado.